建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：新疆驰骋建材科技有限公司年产10万吨矿化料建设项目

建设单位（盖章）：新疆驰骋建材科技有限公司

编制日期：2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

新疆华房盛泰办公楼	生产车间
车间内部	车间内部
车间内部	车间内部

现场照片

一、建设项目基本情况

建设项目名称	新疆驰骋建材科技有限公司年产10万吨矿化料建设项目
项目代码	2509-652324-07-01-809462
建设单位联系人	王颖颖	联系方式	13717849906
建设地点	昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房
地理坐标	（86度20分4.513秒，44度12分41.926秒）
国民经济行业类别	C3039其他建筑材料制造	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 砖瓦、石材等建筑材料制造303
建设性质	☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造	建设项目申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批（核准备案）部门（选填）	玛纳斯县发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	2509301764652324000211
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	24
环保投资占比 （%）	24	施工工期	12个月
是否开工建设	☑否 □是：	用地面积（m2）	2356.93（租赁厂房，不新增占地）
专项评价设置情况	无
规划情况	规划名称：《玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划（2024-2035年）（修编） 审批机关：玛纳斯县人民政府 审批文件名称及审批文号：
规划环境影响 评价情况	规划环境影响评价文件：《玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划（2024-2035年）（修编）环境影响报告书》 召集审查机关：昌吉回族自治州生态环境局 审查文件名称及文号：《关于<玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划(2024-2035)(修编)环境影响报告书>的审查意见》昌州环函[2025]11号
规划及规划 环境影响评 价符合性分析	1与《玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划（2024-2035年）（修编）》的符合性分析 玛纳斯工业园区塔河产业区规划修编范围约14.87km2（包括城镇开发边界内的规划用地11.57km2和城镇开发边界外的远景用地3.30km2）为规划编制范围。共分为玛纳斯工业园区塔河产业区（南区）、玛纳斯工业园区塔河产业区（北区）。规划玛纳斯工业园区塔河产业区的产业发展方向为：以化工园区为依托，以心连心、中能万源、嘉润现有产业为基础，建设以煤化工为基础的新材料和精细化工，以及以环保科技为主的特色综合精深加工产业。具体包括新材料产业、新能源产业、先进制造业、资源综合再利用及节能环保等产业。并以开展和拓展产业链为主要特征，构建相关产业共生耦合发展和产业链互补的循环产业网络，辐射带动玛纳斯地区循环经济产业发展的示范产业园区。 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区南区资源综合再利用及节能环保产业区，资源综合再利用产业定位：利用固体废物、废水（液）、废气、再生资源、废旧金属综合利用、农林水产废弃物及其他废弃资源等生产相关产品。本项目以机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺为主要原料，另外添加其他原料等混合加工而成的矿化料产品。符合开发区总体规划。本项目在开发区总体空间布局规划中的位置见附图1-1。 2与《玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划（2024-2035年）（修编）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 本项目与《玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划（2024-2035年）（修编）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析详见表1-1。 表1-1本项目与规划环评及审查意见符合性分析 规划环评及审查意见要求 本项目情况 符合性分析 规划环评 严格项目准入制度，规划实施过程中应严把项目准入制度，对于符合园区总体规划的企业，在功能、产业布局中也应严格遵守规划区功能区划要求，严格履行审批手续和环境影响评价制度。对于不符合园区总体规划要求、环境准入要求、产业政策的项目严禁作为本规划包含的项目入驻塔河产业区。 本项目属于其他建筑材料制造，位于玛纳斯县塔西河工业园区南区资源综合再利用及节能环保产业区，符合开发区总体规划。正在开展环境影响评价工作 符合 强化环境管理，衔接排污许可，在本规划实施过程中应将清洁生产理念贯穿始末，树立从源头控制，从全过程控制的理念，将污染控制在源头中，削减在生产过程的每一个环节中，从而从源头上减少污染物的产生，以保证区域的环境质量达到相应功能区指标要求。对于入驻企业来说，应通过不断地改进设计、采用先进的工艺技术与装备、使用清洁的能源和原料、改善管理、提高综合利用等措施，提高资源利用效率，减少生产、服务，以及产品使用过程中污染物的产生量，从而减轻对人类健康和环境的危害。入园企业要结合所属行业排污许可证申请与核发技术规范，按时申报企业排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护。园区从规划、施工到正式运行各个阶段均应把环境保护思想贯彻始终，建立、健全管理机构，完善管理制度，加强监管，确保企业的生产和排污在可控范围内。另外，在规划实施过程中，应实行总量控制原则，将总量指标合理分配至每一个企业，确保当地环境质量不下降。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，视为允许类建设项目。本项目无生产废水收集的粉尘回收利用，不外排。 符合 根据《昌吉地区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，提出本园区总体规划生态环境准入清单本次规划生态环境准入清单。 本项目符合《昌吉地区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》要求，具体分析见表1-5. 符合 审查意见 园区规划环境影响报告书通过生态环境主管部门组织审查后，在园区内新建、扩建、技术改造的建设项目，应对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求编制环境影响评价文件,编制时应结合规划环评提出的指导意见，重点开展工程分析环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证强化环境监测和环境保护相关措施的落实。 本项目对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求应编制环境影响评价报告表，报告中重点论述了工程分析环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证强化环境监测和环境保护相关措施的落实。 规划环评结论及审查意见被园区管理机构和规划审批机关采纳的，入园区建设项目的环评内容可以适当简化。简化内容包括:符合园区规划环评结论及审查意见的入园建设项目政策符合性分析、选址的环境合理性和可行性论证；符合时效性要求的区域生态环境现状调查评价(区域环境质量呈下降趋势或项目新增特征污染物的除外)；入园建设项目依托的污水处理、固体废物处理处置、交通运输等基础设施已按园区规划环评要求建设并运行的相关评价内容。 本项目环评文件已简化相关分析。 综上所述，本项目符合园区准入要求，依法开展环境影响评价并执行“三同时”制度，符合《玛纳斯工业园区塔河产业区总体规划（2024-2035年）（修编）环境影响报告书》及审查意见的相关要求。
1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）的符合性分析见表1-2。 表1-2与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）符合性分析表 新环环评发〔2024〕157号管控要求 本项目情况 符合性分析 A1. 空间 布 局 约束 A1.1 禁止 开发 的活动 [A1.1-1]禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单》禁止准入类事项。 本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目。项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项 符合 [A1.1-2]禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 本项目的建设符合国家和自治区环境保护标准。 符合 [A1.1-6]禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 本项目各项能耗较低，项目采用先进的污染物治理措施，将污染物排放和环境风险防控控制在较低水平。 符合 [A1.1-7]①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 本项目无废水、固废外排，废气排放量较小。 符合 [A1.1-9]严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。 本项目为其他建筑材料制造项目，租赁园区已有厂房进行生产，不涉及左列内容 符合 A1.2 限制 开发 的活 动 [A1.2-2]建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 本项目为其他建筑材料制造项目，租赁园区已有厂房进行生产，不涉及左列内容 符合 A1.3 不符 合空 间布 局要 求活 动的 退出要求 [A1.3-1]任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。 本项目租赁园区已有厂房进行生产，不涉及左列内容 符合 [A1.3-2]对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。 本项目无生产废水外排 符合 [A1.3-3]根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出 本项目为其他建筑材料制造项目，租赁园区已有厂房进行生产，不涉及左列内容 符合 [1.3-4]城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。 本项目不涉及 符合 A1.4其他 布局 要求 [A1.4-1]一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 本项目为其他建筑材料制造项目，租赁园区已有厂房进行生产，符合园区规划 符合 [A1.4-2]新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 本项目不涉及 符合 [A1.4-3]危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。 本项目不涉及 符合 A2污染物排放管控 A2.1污染 物削 减/ 替代 要求 [A2.1-1]新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。 本项目符合自治区，昌吉州“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。 符合 [A2.1-2]以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 本项目不属于左列行业。 符合 [A2.1-3]促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氨等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 本项目无生产废水废气排放量较小 符合 [A2.1-4]严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理 本项目不涉及 符合 A2.2污染 控制 措施 要求 [A2.2-1]推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氦等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 本项目不涉及 符合 [A2.2-2]实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统 本项目不涉及 符合 [A2.2-3]强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氨燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 本项目施工期采取完善措施减少施工造成的环境影响。 符合 [A2.2-6]推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。 本项目无生产废水外排，不会严重污染水环境。 符合 A3环境风险防 控 A3.2联防联控要求 [A3.2-3]加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 本项目为简化管理，排污许可证正在办理中。 符合 [A3.2-5]强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。 企业必须按照要求制定突发环境事件应急预案，定期演练。 符合 A4 资 源 利用要求 A4.1 水资 源 [A4.1-1]自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。[A4.1-4]地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。 项目生产不用水，不开采地下水。 符合 A4.2土地资源 [A4.2-1]土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。 本项目符合玛纳斯塔河产业园国土空间规划。 符合 A4.3 能源利用 [A4.3-1]单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 [A4.3-2]到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 [A4.3-3]到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。 本项目采用先进生产设备，降低能源消耗 符合 [A4.3-4]鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。[A4.3-5]以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。[A4.3-6]深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。 项目生产时使用电能，冬季不生产，无需供热 符合 A4.5资源综合利用 [A4.5-1]加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。 本项目各项固体废物均能得到合理处置，符合固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置的要求。 符合 2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发[2021]162号）符合性分析 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县，属于乌昌石片区，本项目与（新环环评发[2021]162号）中乌昌石片区管控要求符合性见表1-3。 表1-3与新环环评发[2021]162号中乌昌石片区管控要求符合性分析 序号 新环环评发[2021]162号要求 项目情况 符合性 1 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目属于其他建筑材料制造项目，不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，不属于热电联产项目，本项目运营期厂房密闭，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放。对周边环境空气影响较小。 符合 2 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 本项目生产不用水；本项目不涉及地下水开采。 符合 3 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 本项目不涉及 符合 4 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目不涉及 符合 3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（2024）》符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（（2024）》，本项目位于玛纳斯县工业园区塔河产业区，属于重点管控单元，编码ZH65232420003。管控要求符合性分析见表1-4。
其他符合性分析	表1-4与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（（2024）》符合性分析 序号 《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（2024）》要求 项目情况 符合性 1 空间布局约束 1、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展方向为：以环保科技为主的特色综合精细化加工产业、依托新能源、新原料的新材料产业。 2、优先引进与园区循环经济产业链发展方向吻合的项目。 3、禁止废水经预处理达不到工业园污水处理厂接纳标准的项目。 4、限制严重依赖水资源的高耗水项目。 5、入园企业需符合产业布局规划及土地利用规划。 1本项目为其他建筑材料制造项目，符合园区规划 2本项目无生产废水、固废外排，本项目运营期厂房密闭，产生的废气经布袋除尘器处理后排放。对周边环境空气影响较小。 符合 2 污染物排放管控 1、推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。 3、煤化工行业推广应用新技术、新工艺、新设备。合成气净化必须配套建设氮、硫回收装置和回收尾气处理设施，确保尾气达标排放。 4、实施化纤、化工等重点行业企业的工艺废气（恶臭）治理设施改造项目，对其空气恶臭污染进行在线监控。 5、园区内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，才能进入污水集中处理设施。 6、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 7、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌—昌—石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。 8、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 本项目运营期厂房密闭，产生的废气经布袋除尘器处理后排放。对周边环境空气影响较小。 符合 3 环境风险防控 1、禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 2、对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 1、本项目建设符合自治区重点管控单元环境风险防控的准入要求。 符合 4 资源开发效率要求 1、加大对煤矸石、矿井水等开采废弃物的治理力度，推广应用矿井水净化处理和综合循环利用技术，逐步实现废弃物零排放、零污染。 2、煤矿生产、生活用水应优先使用矿井水，条件具备的地区应主要采用矿井水作为第一水源。积极探索矿井水排放量较大的矿区矿井水产业化发展模式，推动矿井水产业化进程。 3、矿（坑）井涌水在矿区充分自用前提下，余水可作为生态等用水，其水质应达到相应标准要求；生活废水达标处置，充分用于场区绿化等。 4、加强煤矿瓦斯抽采利用，减少温室气体排放。矿井抽排的高浓度瓦斯（甲烷体积分数≥30%）应进行综合利用，可用作居民和公共服务设施燃气、工业燃料、汽车燃料等；鼓励利用低浓度瓦斯发电。 1、本项目建设符合自治区重点管控单元资源利用要求的准入要求。 2、本项目不涉及使用高污染燃料。 符合 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的各项审批原则及要求。本项目与昌吉回族自治州“三线一单”生态环境管控单元位置关系见附图1-2。 4与《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》“第五章”“第三节持续推进涉气污染源治理”中明确：实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。 “第四节加强其他污染治理”中明确：加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。 符合性：本项目砂石料、炉渣存放在密闭厂房内，采用设置洒水喷淋措施；采用全封闭式物料输送；运输车辆出厂前必须经过冲洗，以减少扬尘的产生和逸散；运输车辆采取对车体进行覆盖的方式，道路定期人工清扫；噪声选用低噪声设备，基础减振厂房隔声等措施降噪，符合相关要求。 5、与《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境厅公告〔2023〕20号）符合性分析 （一）各级生态环境部门要按照本公告要求严格审批新建、改扩建项目，并严格按照“三同时”制度进行管理，确保满足特别排放限值和特别控制要求。 （二）已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 （三）已确定异地搬迁或为执行更严格大气污染控制标准进行升级改造的企业，在异地搬迁或升级改造前可暂不执行本公告中特别排放限值和特别控制要求。 （四）国家和自治区出台更严格的大气污染物排放标准和排放要求后，相关企业需从严执行。 本项目严格按照项目环境保护“三同时”制度，完善污染防治措施要求，确保无组织颗粒物满足特别排放限值和特别控制要求。 6、与《“乌-昌-石”区域大气环境整治2023年行动方案》符合性分析 《“乌-昌-石”区域大气环境整治2023年行动方案》在“实施工业重点行业污染深度治理”中提出：实施工业重点行业深度治理。区域内污染物排放总量在100吨以上的企业制定“一企一策”三年污染防治方案，选择成熟稳定的高效废气治理技术，明确污染物减排措施和完成时限。推进钢铁、水泥等行业超低排放改造。2023年9月30日前完成除尘、脱硫、脱硝低效治理设施提标改造，对无法稳定达标排放的企业实施分类整治。实施无组织排放全流程控制和收集处理，实现厂区内无可见烟粉尘及明显异味。 本项目属于其他建筑材料制造项目，本项目运营期厂房密闭，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放。粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求，符合方案要求。 7、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。2023年年底前，“乌-昌-石”区域完成钢铁、铸造等行业的超低排放改造工作，至2025年，其他区域全部完成钢铁、铸造等行业的超低排放运行。推进铸造、砖瓦、陶瓷、玻璃、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色金属再生、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业升级改造。实施工业企业物料封闭化管理专项整治，使全州各县市（园区）贮存煤炭、煤矸石、煤渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料全部实现密闭、密封储存，企业无组织排放等扬尘污染得到有效控制，持续推进工
业源全面达标排放。 本项目不属于电解铝、焦化、碳素、钢铁、铸造等重点行业，属其他建筑材料制造项目，本项目机制砂和炉渣堆放在密闭厂房内，并设置洒水喷淋措施，运营期厂房密闭，企业无组织排放扬尘污染得到有效控制。与规划符合。 8、与《新疆维吾尔自治区 2025 年空气质量持续改善行 动实施方案》的符合性分析 方案要求：坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。 本项目属其他建筑材料制造项目，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放。本项目机制砂和炉渣堆放在密闭厂房内，并设置洒水喷淋措施，运营期厂房密闭，企业无组织排放扬尘污染得到有效控制。本项目符合产业政策、生态环境分区管控方案和规划环评要求，不涉及产能置换，符合《新疆维吾尔自治区 2025 年空气质量持续改善行 动实施方案》要求。 9、《关于进一步加强乌鲁木齐、昌古、石河子、五家渠 区城大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29 号）符合性 意见要求：促进清洁生产。加强对重点企业的清洁生产审核和评估验收。对重点企业实行强制性清洁生产审核，按照行业清洁生产先进水平实施技术改造。将清洁生产实施情况纳入企业环保绩效考核范围。加快制定能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等重点行业治理方案，推动实施清洁化改造。 本项目以电为能源，以炉渣等为原料进行生产，生产中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放。本项目机制砂和炉渣堆放在密闭厂房内，并设置洒水喷淋措施，运营期厂房密闭，企业无组织排放扬尘污染得到有效控制。符合《关于进一步加强乌鲁木齐、昌古、石河子、五家渠 区城大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29 号）要求。 10、与《工业料堆场扬尘整治规范》的符合性分析 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），本项目堆场属于II类堆场，本项目机制砂和炉渣堆放在密闭厂房内，并设置洒水喷淋措施，符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中要求。 11、选址合理性分析 （1）与规划符合性 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区南区资源综合再利用及节能环保产业区，资源综合再利用产业定位：利用固体废物、废水（液）、废气、再生资源、废旧金属综合利用、农林水产废弃物及其他废弃资源等生产相关产品。本项目以机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺为主要原料，另外添加其他原料等混合加工而成的矿化料产品。符合开发区总体规划。 （2）环境敏感性分析 从环境敏感性看，评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区；项目位于塔河园区周围500m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，因此，项目区环境敏感程度较低。 （3）环境承载能力及影响可接受的分析 本项目以电为能源，以炉渣等为原料进行生产，生产中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放。本项目机制砂和炉渣堆放在密闭厂房内，并设置洒水喷淋措施，运营期厂房密闭，企业无组织排放扬尘污染得到有效控制。运营期无生产废水排放，固体废物得到妥善处理。污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状。 综上所述，项目所在地地理位置优越，交通便利，环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，结合环境影响分析，拟建项目产生的污染物在采用可行、严格的污染治理措施，污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状，适宜项目建设，因此项目选址合理。

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目背景介绍 本项目以机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺为主要原料，另外添加其他原料等混合加工而成的矿化料产品，所有原材料都无毒无害，生产过程中只产生微量粉尘，生产流程符合环保要求。产品是建设单位自行研发的一种用于水泥粉磨过程中的外加材料，能为水泥生产企业降本增效,针对矿化料用途与性能在建设单位新疆周边进行考察调研,根据市场反馈信息，市场前景看好。因此，建设单位决定租赁玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司院内8#生产厂房建设本项目 2、项目基本情况 项目名称：新疆驰骋建材科技有限公司年产10万吨矿化料建设项目 建设单位：新疆驰骋建材科技有限公司 建设地点：昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房（项目区中心地理坐标：E86°20′4.513"，N44°12′41.926"）。项目区西侧、北侧均为闲置厂房、南侧为新疆华房盛泰保温材料科技有限公司办公楼，东侧为厂区道路。项目地理位置见图2-1，项目与周边关系见图2-2。 建设性质：新建； 生产规模：年产10万吨矿化料 总投资：项目总投资100万元； 工作制度及劳动定员：劳动定员为8人，年运行天数210天，实行1班工作制，每班8小时，共1680小时。 施工工期：2026年5月开工，2026年10月竣工，建设周期为6个月； 3、项目组成 本项目租赁车间1座。建设内容详见表2-1。 表2-1项目组成一览表 类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 租赁1座2356m2全部密闭厂房，并分割了办公区、原料储存区，产品储存区、生产区。生产区设1条矿化料生产线， 租赁 辅助工程 办公用房 生产车间内分割100m2 储运工程 原料储存区 生产车间内分割400m2 产品储存区 生产车间内分割400m2 危险废物贮存点 生产车间内分割10m2，对整个危险废物暂存间地面、事故收集池、围堰进行硬化。针对危险废物暂存间的地面在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 新建 公用工程 供水 依托新疆华房盛泰保温材料科技有限公司供水设施 依托 排水 生活污水排入市政污水管网，最终进入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理 依托 供电 依托新疆华房盛泰保温材料科技有限公司供电设施 依托 供热 冬季不生产。 依托 环保工程 废气 原料装卸，搅拌粉尘收集后，经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放 新建 废水 本项目无生产废水，生活污水排入市政污水管网，最终进入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理 依托 固体废物 布袋除尘器收集粉尘回用于生产，废包装袋外售，废塑料桶由厂家回收，废机油暂存于危险废物贮存点（10m2），定期交由有危废处置资质单位处理； 新建 生活垃圾由厂区现有垃圾箱收集后交由环卫部门统一处。 新建 噪声治理 车间采用隔声材料，配置隔声、消声、减振装置；合理安排运输车辆路线和时间等，厂区内减速、禁鸣。 新建 环境风险 加强日常监管和设备检修，危废间加强管理，防止泄漏 新建 4、主要原辅材料及理化性质 项目原材料主要为机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺等，本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-2。 表2-2原辅材料一览表 序号 物料名称 包装规格 全厂全年量（t） 最大存储量（t） 性状 存放区域 1 机制砂 散装 41000 1000 固体 原材料堆放区 2 炉渣 散装 50000 1000 固体 3 元明粉 吨包 5000 60 固体 4 三乙醇胺 罐装 4000 80 液体 三乙醇胺罐区 元明粉理化性质：化学名称无水硫酸钠，分子式Na2SO4，是一种常见的化学物质，其化学性质相对稳定，不易与其他物质发生反应。易溶于水、吸湿性、无毒、中性PH值。其溶液多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝，偏碱性。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种为常用的后处理干燥剂。上游原料包括硫酸，烧碱等。 三乙醇胺理化性质：三乙醇胺的化学式为C6H15NO3，可燃。低毒。常温下为无色、粘稠液体，稍有氨味，易溶于水和多种有机溶剂。在空气中稳定，受热分解时会产生有毒气体。它具有良好的水溶性，这使得它在各种化学反应和工业过程中成为一种重要的溶剂和中介体。三乙醇胺是一种弱碱，具有碱性性质，可以接受质子（H+）并生成水。在化学反应中，三乙醇胺的氮原子上的孤对电子可以参与质子化反应，表现出碱性特征。三乙醇胺具有多种化学反应性，例如与酸反应生成盐和水，与酯发生转酯化反应等。这些反应性质为三乙醇胺在合成表面活性剂、药物和其他化学品中的应用提供了基础。三乙醇胺还具有中性化性质，可以与酸反应，中和酸性物质。因此，它常被用作缓冲剂，用于调节酸碱平衡，保持溶液的稳定性。 5、产品方案 表2-3主要产品一览表 主要产品 年生产规模 包装 备注 矿化料 100000t / 外售水泥厂 6、主要生产设备 根据企业提供的资料，本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施情况见表2-4。 表2-4项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施情况一览表 主要生产单元 主要工艺 设施名称 设施型号 单位 数量 产品生产 上料 铲车 CLG856HZTNL 台 1 计量 石粉皮带秤电机 SBD75（150t/h） 台 1 计量 工业盐皮带秤电机 SBD75（10t/h） 台 1 混合 输送皮带电机 TDY75（150t/h） 条 2 除尘 除尘 布袋除尘器 / 套 1 7、公用工程 （1）给水 项目用水由园区供水管网供给，水质、水量均能满足项目用水要求。项目只有生活用水，生产不用水，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，项目新增员工生活用水按100L/人·d，项目共有员工8人，年工作210天，则项目生活用水量为0.8m3/d（168m3/a）。 （2）排水 项目生活用水量0.8m3/d（168m3/a）。排水系数取0.8，则生活污水量0.64m3/d（134.4t/a）。 33.6 图2-3项目水平衡图 单位：m3/a （3）供暖 本项目冬季不生产。 （4）供电 本次用电依托新疆华房盛泰保温材料科技有限公司供电设施 8、物料平衡 表2-5 项目物料平衡表 物料投入 物料产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 机制砂 41000 矿化料 100000 炉渣 50000 无组织排放的粉尘 0.098 元明粉 5000 除尘器收尘 3.033‬ 三乙醇胺 4000.098 除尘器收尘 3.033‬ 总计 100003.131 / 100003.131 9、项目平面布置 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房，车间内分为原料堆放区，生产区和产品堆放区。厂区平面布置图2-4。
工艺流程与产排污环节	1、施工期 1.1、工艺流程分析 本项目租赁现有厂房，无其他土建工程，仅安装生产设备。施工期工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-5。 图2-5施工期工艺流程及产污环节图 1.2施工期产污环节 项目施工期对周围环境的影响主要为设备运输、安装过程中产生的施工废气、施工废水、施工噪声、施工固废等。 2、运营期 2.1、工艺流程分析 本项目工艺流程包括计量、搅拌等工序。整个过程主要产生废气、噪声、固废等，项目运营期生产工艺流程及产污节点见图2-6。 图2-6工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： (1)原料运输:机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺均由销售方运输至本项目区，不在本项目评价范围内。 (2)卸料：本项目原料机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺由汽车运输至车间，元明粉为吨袋包装、三乙醇胺为罐装，运输及装卸过程基本不产生粉尘。机制砂、炉渣直接堆放在车间，运输及装卸过程会产生粉尘。 (3)上料混合:由铲车将机制砂、炉渣、元明粉倒入料斗，料斗下装皮带秤。经计量后的物料进入输送带。输送带上方安装有喷洒三乙醇胺的管道，在常压状态下向输送带中的物料喷洒三乙醇胺。机制砂、炉渣、元明粉、三乙醇胺的配料比例为4.1：5：0.5：0.4。输送带为三段有落差的封闭式大倾角输送带，输送带上安装了角铁柱子等均化设施，起到混合物料的作用。物料经三段有落差的输送带混合后即为产品。上料混合过程产生粉尘和恶臭气体。 2.2、产排污环节 项目污染物种类、来源、排放方式见表2-6。 表2-6项目产排污环节表 产污类型 产排污环节 污染物名称 主要污染因子 备注 废气 卸料 粉尘 颗粒物 / 上料混合 粉尘 颗粒物、NH3 袋式除尘后经一根15m高排气筒排放 废水 职工生活 生活污水 CODcr、BOD5、 NH3-N、SS 排入市政污水管网 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 收集后交由环卫部门统一处理 一般工业固废 废气处理 收集粉尘 TSP 回用于生产产 危险废物 设备维护 废机油 废机油 定期交由有危废处置资质单位处理 噪声 生产设备 设备噪声 等效连续A声级 /
与项目有关的原有环境污染问题	1、厂区现有工程情况 本项目租赁玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房，新疆华房盛泰保温材料科技有限公司已停产。 2、现有工程环保手续履行情况 2014年1月取得《关于新疆华房盛泰保温材料科技有限公司年产1000万平方米改性酚醛泡沫防火保温一体化板建设项目环境影响报告表的批复》昌州环评(2014)13号。 2014年1月取得《关于新疆华房盛泰保温材料科技有限公司年产1000万平方米改性酚醛泡沫防火保温一体板建设项目竣工环境保护验收意见》玛环验(2017)4号 3.与本项目有关的主要环境问题 经现场踏勘，未发现环境问题

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	1、环境空气质量现状 1.1大气环境现状调查与评价 （1）基本污染物环境质量现状评价 ①数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对环境质量现状数据的要求，本次评价选取昌吉州2024年的空气质量监测数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 ②评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ③评价方法 采用对标法： Pi=Ci/C0i×100% 其中：Pi——污染物i的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——常规污染物i的年评价浓度（SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位数浓度，O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度）； C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，μg/m3； ④空气质量达标区判定 昌吉州环境监测站2024年环境空气质量现状及评价结果见表3-1所示。 表3-1区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 30 40 75 达标 PM10 年平均质量浓度 70 70 100 超标 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.3 超标 CO 日平均第95百分位数 1800 4000 45.0 达标 O3 8h最大平均第90百分位 134 160 83.8 达标 由表3-1可知，工程所在区域PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；SO2、NO2、PM10、O38小时平均第90百分位数浓度及CO的第95百分位数24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区。 （2）补充监测其他污染物环境质量现状评价 根据项目地区域环境质量，结合厂区大气污染物排放特点，确定本项目其他污染物主要为TSP，本次环评委托新疆科霖检测技术服务有限公司对本项目特征因子进行现状评价，监测时间为2025年10月27日～29日。环境质量现状监测布点见附图3-1。 ①采样和分析方法 采样和分析方法均按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的有关要求进行。 ②评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表中二级浓度限值（300μg/m3）的要求 ③评价方法：采用最大占标率法： Pi=Ci/Coi×100% 其中：Pi——污染物i的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——特征污染物i的实测浓度最大值，μg/m3； C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，μg/m3； ④监测及评价结果 监测及评价结果见表3-2所示。 表3-2 TSP监测及评价结果一览表 单位： 监测项目 监测日期 检测结果（μg/m3） 标准限值（μg/m3） 占标率（%） TSP 2025年10月27日～29日 91～105 300 30.3～35.0 从监测结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表中二级浓度限值（300μg/m3）。 2、水环境质量现状 2.1地表水环境现状 根据现场调查，距离项目区最近的地表水为西侧约340m处的塔西河。 （1）数据来源 本次地表水环境质量现状评价引用昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司 2024 年 4 月20 日对塔西河地表水断面进行的水质监测数据。 （2）监测点信息 监测断面为石门子断面和马家庄断面，监测点基本信息见下表。 表3-3 塔西河地表水断面水质监测点基本信息表 序号 监测断面 点位坐标 监测因子 采样日期 1 上游石门子断面 E:86°20'52.480" N:44°6'22.239" 水温、电导率、浑浊度、流量、 pH值、氨氮、硝酸盐氮、总氮、总磷、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、石油类、六价铬、氰化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氟化物、铜、锌、铅、砷、汞、硒、镉、粪大肠菌群，共计28项。 2024.4.20 2 下游马家庄断面 E:86°23'7.564" N:44°13'41.650" 2024.4.20 （3）评价标准 塔西河地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 （4）评价方法 采用标准污染指数法评价，评价公式如下： Sij =Cij/Csi 式中：Sij ——单项水质参数 i 在第j 点的标准指数； Cij ——水质评价因子在 i 在第j 点的浓度，mg/L； Csi ——i 因子评价标准值，mg/L； pH 值标准指数用下式： pH≤7.0 时， SpHj=（7.0-pHj ）/（7.0-pHsd） pH＞7.0 时 SpHj=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0） 式中：SpHj——pH 单因子标准指数，无量纲； pHj——pH 监测值； pHsd——标准下限值； pHsu——标准上限值，无量纲 DO 的标准指数用下式： 式中：SDO,j——溶解氧标准指数； DOj——溶解氧实测值； DOs——溶解氧标准值； DOf——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度； T——水温。 （5）监测及评价结果 各监测点监测及评价结果见下表。 表3-4 塔西河地表水断面水质监测及评价结果一览表 序号 监测项目 单位 监测结果 评价结果 Ⅱ类标准值 石门子断面 马家庄断面 石门子断面 马家庄断面 1 水温 ℃ 10.2 10.6 / / / 2 电导率 ms/cm 321 207 / / / 3 浑浊度 NTU <0.5 <0.5 / / / 4 流量 m³/s 4 3 / / / 5 pH值 无量纲 7.3 7.4 0.15 0.2 6~9 6 氨氮 mg/L 0.146 0.184 0.29 0.37 ≤0.5 7 硝酸盐氮 mg/L 0.21 0.22 0.02 0.02 ≤10 8 总氮 mg/L 0.41 0.48 0.82 0.96 ≤0.5 9 总磷 mg/L 0.05 0.07 0.50 0.70 ≤0.1 10 挥发酚 mg/L <0.0003 <0.0003 0.15 0.15 ≤0.002 11 硫化物 mg/L <0.003 <0.003 0.03 0.03 ≤0.1 12 阴离子表面活性剂 mg/L <0.05 <0.05 <0.25 <0.25 ≤0.2 13 石油类 mg/L 0.03 0.02 0.60 0.40 ≤0.05 14 六价铬 mg/L 0.027 0.034 0.54 0.68 ≤0.05 15 氰化物 mg/L <0.001 <0.001 <0.02 <0.02 ≤0.05 16 高锰酸盐指数 mg/L 0.9 0.8 0.23 0.20 ≤4 17 化学需氧量 mg/L 5 5 0.33 0.33 ≤15 18 五日生化需氧量 mg/L 2.1 2.4 0.70 0.80 ≤3 19 溶解氧 mg/L 6.3 6.9 0.90 0.70 ≥6 20 氟化物 mg/L 0.28 0.34 0.28 0.34 ≤1.0 21 铜 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ≤1.0 22 锌 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ≤1.0 23 铅 mg/L <0.01 <0.01 <1.00 <1.00 ≤0.01 24 砷 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.01 <0.01 ≤0.05 25 汞 mg/L <0.00004 <0.00004 <0.80 <0.80 ≤0.00005 26 硒 mg/L <0.0004 <0.0004 <0.04 <0.04 ≤0.01 27 镉 mg/L <0.001 <0.001 <0.20 <0.20 ≤0.005 28 粪大肠菌群 MPN/L / 790 / 0.40 ≤2000 根据表中监测与评价结果可知，塔西河上、下游断面地表水各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。 2.2、土壤/地下水环境质量现状 本项目无生产废水、固废外排，不存在土壤、地下水污染途径，因此，本次环评不进行土壤、地下水环境质量现状调查。 3、声环境质量现状 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房，项目区属于3类声环境功能区，厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，本次环评不进行声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目为租赁已有厂房，不新增占地，对生态环境影响相对较小，故本次环评不开展生态环境现状调查。
环境保护目标	1、大气环境保护目标 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房，根据现场踏勘和资料搜集，项目区所在区域周边无重点自然保护区、风景名胜区，厂界外500m范围内无环境保护目标。 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。
污染 物排放控 制标 准	1、废气排放标准 本项目废气污染物主要为粉尘，有组织和无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放限值，具体标准限值见表3-4。 表3-4废气排放标准 序号 项目 排放限值 执行标准 1 有组织废气 颗粒物 排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 2 无组织废气 颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 3 NH3 1.5mg/m3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2新改扩建标准的二级标准限值。 2、废水排放标准 生活污水排入市政污水管网，排入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，见表3-4。 表3-4污水排放标准单位：mg/L 序号 污染物 三级标准 执行标准 1 pH 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 2 COD 500 3 BOD5 300 4 SS 400 5 NH3-N / 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，排放标准限值见表3-5。 表3-5噪声排放限值单位：dB（A） 时期 标准 限值 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） 4、固体废物 项目生产过程产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
总量控制指标	大气污染物总量指标：颗粒物0.009t/a。由于玛纳斯县为不达标区域，本项目总量控制指标实行倍量替代，替代量为颗粒物：0.018t/a 水污染物总量指标：项目生活污水排入市政污水管网，最终进入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理。不设置总量控制指标

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	本项目租赁已有厂房，施工期仅为新设备的安装，未新增用地，无土建等其他工程。施工期主要环境影响为安装过程中的噪声及固体废物，该项目施工时间较短，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)、《建筑施工噪声管理办法》相关要求，做好以下几点: （1）高噪声源施工机械应尽量远离声环境敏感目标架设，不可避免时，对高噪声源机械临敏感点一侧处设置移动隔声屏； （2）采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械禁止其入场施工。施工过程中经常对设备进行维护保养，避免由于设备性能差导致噪声增强现象的发生: （3）为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响，要求各施工单位严格按照相关部门规定的作息时间，夜间禁止施工； （4）合理安排施工物料的运输时间，合理规划施工物料运输路线: （5）加强对各路段的施工管理，合理制定施工计划: 采取上述措施后，施工期噪声对声环境敏感目标及区域声环境质量影响不
运营期环境影响和保护措施	1、大气环境影响分析及防治措施 1.1废气产生和排放情况 根据产污节点分析，本项目运营期废气主要是机制砂、炉渣卸料粉尘、机制砂、炉渣、元明粉上料混合过程中产生的粉尘，三乙醇胺喷洒时产生的NH3。 （1）卸料粉尘 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中的公式进行堆场粉尘产生量和排放量计算。 1）堆场粉尘产生量 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）： FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车)，按1820车次计； D指单车平均运载量(单位：吨/车)，按50t/辆计； (a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数。根据附录1，b取0.0005，本项目原料堆场位于密闭厂房内，a取0。 Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，(单位：千克/平方米)，原料堆存在密闭车间，则风蚀扬尘概化系数为46.1652； S指堆场占地面积(单位：平方米)，产品及原料堆场面积为400m2。 经计算堆场扬尘产生量为36.93t/a(21.98kg/h)。 2）堆场粉尘排放量 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）： Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目原料堆场采用洒水措施，依据附录4洒水控制效率为74%。 Tm指堆场类型控制效率(单位：%)，本项目原料堆存在封闭车间内，依据附录5全封闭堆场类型控制效率为99%。 经计算堆场扬尘排放量为0.095t/a(0.055kg/h)。以无组织形式排放。 （2）上料粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章、粒料加工厂”表18-1，上料粉尘排放系数取0.0029kg/t原料。本项目原料用量为9.6万t/a，上料粉尘产生量为0.28t/a（0.16kg/h）。 （3）混合搅拌废气 本项目机制砂、炉渣、元明粉等物料在混合过程中会产生混合搅拌粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构建件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，混凝土制品物料混合搅拌工业废气量产污系数为25标立方米/吨-产品，颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，本项目年产矿化料100000t，则核算出工业废气量为250万m3/a，混合搅拌工序在全封闭输送带中进行，且混合搅拌过程中喷洒三乙醇胺。喷洒三乙醇胺控制效率参照洒水控制效率，确定为74%。混合搅拌工序颗粒物产生量为3.38‬t/a （2.01kg/h）。 上料口和产品出口上方均设集气罩，收集的粉尘由同一个布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，集气罩的收集效率为90%，收集的粉尘为 3.042t/a（1.81kg/h）。布袋除尘器的除尘效率以99.7%计，风量为1500m3/h，上料、混合搅拌粉尘有组织排放量为0.009t/a（0.005kg/h），排放浓度为3.33mg/m3；上料、混合搅拌未被收集的粉尘为0.338t/a（0.201kg/h），粉尘在封闭车间内，封闭车间控制效率为99%。无组织排放的粉尘为0.003t/a（0.002kg/h）。 （4）NH3 三乙醇胺稍有氨味，在空气中稳定，喷洒三乙醇胺有少量NH3产生。产生量很少，可忽略不计。 （5）运输扬尘 本工程外购原材料采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离约为100m，道路宽3.5m，项目运输车辆载重50t/辆，平均每天发车空重载各20辆·次，空车重约10t，重车重约60t。以速度4km/h行驶，道路表面粉尘量以0.4kg/m2计，运输扬尘产生量为0.26t/a（0.155kg/h）。 道路进行硬化处理，并采取洒水降尘措施。洒水降尘效率可达74%，经洒水降尘后运输扬尘排放量为0.068t/a（0.04kg/h）。以无组织形式排放。 （6）汽车尾气 根据本项目的原料用量及产量，输车需要运送4000次/年，在启动与行驶过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，项目区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边环境的影响不大。 本项目废气产生及排放情况一览表见表4-1。 表4-1本项目废气产生及排放情况汇总表 类别 编号 污染源名称 废气排放量（m3/h） 污染物 污染物产生情况 治理措施 处理效率（%） 工作时间 h 污染物排放情况 产生浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 有组织 DA001 上料、混合搅拌 1500 颗粒物 1206 1.81 3.042 袋式除尘后经一根15m高排气筒排放 99.7 1680 3.33 0.005 0.009 无组织 卸料 颗粒物 / 21.98 36.93 封闭车间，洒水 97.4 / 0.055 0.095 上料、混合搅拌 颗粒物 / 0.201 0.034 封闭车间， 99 / 0.002 0.003 道路运输扬尘 颗粒物 / 0.155 0.26 洒水降尘， 74 / 0.04 0.068 根据以上分析可知，本项目上料、混合搅拌废气通过采用布袋除尘器+15m高排气筒处理后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值（颗粒物≤120mg/m3）。
1.2废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下主要为袋式除尘器损坏等导致废气处置效率降低。详见表4-2. 表4-2项目事故状态下大气污染物排放情况 非正常排放源 年发生频次（次） 非正常排放原因 污染物 排放浓度（mg/m3） 非正常排放量（kg/h） 措施 单次持续时间/h 上料、混合搅拌粉尘 1 袋式除尘器破损 颗粒物 1206 1.81 及时停止生产，对故障部位进行维修 2 1.3污染治理设施可行性分析 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）要求：5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。 本项目场地进行硬化处理，减少场内及运输途中运输扬尘，车间全封闭（仅留进出口），地面硬化，原料堆并设置喷淋设施。符合规范要求，扬尘治理措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）4.5.2.1废气污染治理设施工艺包括除尘设施包含：袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他，本项目袋式除尘器以及仓顶滤芯除尘器均属于可行性技术。 1.4监测计划 本项目属于其他建筑材料制造3039，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目属于简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），项目应对主要排放源定期进行自行监测，并委托有资质的检测单位定期进行监测。本项目运营期环境监测计划见下表4-3。 表4-3废气监测计划一览表 排放形式 排放口类型 监测位置 监测项目 监测频次 监测单位 执行标准 有组织 一般排放口 上料、搅拌混合粉尘排气筒（DA001） 颗粒物 1次/年 委托有资质的单位 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求 无组织 厂界 颗粒物、 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度排放限值要求 NH3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2新改扩建标准的二级标准限值 1.4、排放口设置情况 本项目废气排放口情况见下表。 表4-21废气排放口设置情况一览表 编号 排气筒底部坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 排放口类型 经度 纬度 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度（℃） DA001 86°20′4.513" 44°12′41.926" 461 15 0.3 5.95 28 一般排放口 1.5小结 项目位于纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房，周围500m范围内无环境保护目标分布，项目产生有组织污染物颗粒物采取的袋式除尘器为目前国内成熟应用技术，无组织采取洒水降尘等措施，污染防治措施可行，经过处理后可以确保各类污染物达标排放，对大气环境的影响可以接受。 2、废水环境影响分析及防治措施 2.1、废水环境影响分析及防治措施 本项目运营期废水主要为生活污水。项目生活用水量0.8m3/d（168m3/a）。排水系数取0.8，则生活污水量0.64m3/d（134.4t/a）。生活污水排入市政污水管网，最终进入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理。项目生活污水排放情况见表4-4。 表4-4废水排放情况一览表 污染源 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 排放标准 mg/L 产生量 t/a 产生浓度mg/L 排放量 t/a 浓度 mg/L 生活 污水 134.4m3/a CODcr 0.05 350 / 0.05 350 500 BOD5 0.03 250 0.03 250 400 NH3-N 0.01 40 0.01 40 - SS 0.03 200 0.03 200 300 综上所述，项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。项目运营期废水都能得到合理处置，对区域地表水环境无影响。 2.2玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂依托可行性分析 玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂位于玛纳斯县县城东北方向约19千米，塔河产业园区北方向约11千米，S2-2省道和S201省道交叉口以北约1.5千米处，占地面积4.6096万m2。实际建成处理规模为15000m3/d。采用臭氧法、二氧化氯法对污水进行处理。由玛纳斯县住房和城乡建设局委托玛纳斯县星洲水务有限公司代建。 2014年10月新疆化工设计研究院编制完成了《玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程环境影响报告书》，并于2015年4月9日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程环境影响报告书的批复》（新环函﹝2015﹞355号）。《玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程》开工时间为2015年5月，投入运行时间为2018年4月。2018年4月23日，玛纳斯县住房和城乡建设局委托玛纳斯县星洲水务有限公司代建项目并办理该项目环保竣工验收事宜。玛纳斯县星洲水务有限公司委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2018年5月7日至8日对该项目进行了“三同时”验收监测后正式运行，目前运行情况良好，当前污水进水水量约12000m3/d。本项目距离玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂约16km，项目区废水日最大排放量为0.64m3/d，远小于玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理余量，因此，本项目生活污水排放至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂进一步处理可行。 2.3排污口基本情况 项目废水类别、污染物及治理措施信息见表4-5，排污口基本情况见表4-6。 表4-5 废水类别、污染物及治理措施信息表 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 是否为可行技术 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施 污染治 理措施 工艺 生活污水 CODcr、 BOD5、SS、 NH3-N 市政管网，园区污水处理厂 间断排放 / / / DW 001 是 企业总排 雨水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 表4-6 废水间接排放口基本信息表 排放口编号/名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 DW001 86°20′4.513" 44°12′41.926" 市政管网 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 园区污水处理厂 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目运营期间的噪声主要来源于生产车间的搅拌机、配料机、空压机等机械加工设备，设备噪声值约为75~85dB（A），本项目噪声源强调查清单具体见表4-7。 表4-7 项目噪声排放情况一览表 建筑物名称 声源名称 型号 声功率/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/（m） 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB(A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 生产车间 运输机 / 75 室内安装、基础减振 26 60 1.2 东：130 东：32.7 昼间 15 东：17.7 1 南：60 南：39.4 南：24.4 西：26 西：46.7 西：31.7 北：72 北：37.9 北：22.9 计量秤 / 75 26 40 1.2 东：130 东：32.7 15 东：17.7 1 南：40 南：43.0 南：28.0 西：26 西：46.7 西：31.7 北：91 北：35.8 北：20.8 铲车 / 80 32 88 1.2 东：124 东：38.1 15 东：23.1 1 南：88 南：41.1 南：26.1 西：32 西：49.9 西：34.9 北：45 北：46.9 北：31.9 （2）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （3）运营期噪声预测评价 本项目噪声影响预测结果见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测单位：分贝 厂界噪声 厂界（昼间） 厂房东边界贡献值 25 厂房南边界贡献值 36 厂房西边界贡献值 38 厂房北边界贡献值 35 标准值 65 由表4-8可知，在采取了本次环评提出的降噪措施后，项目昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123489-2008）3类标准昼间要求，不会产生超标排放。 为确保项目运行时厂界噪声达标，项目应采取有效的措施进行降噪，可采取如下措施进行防治： （1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。 （2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。 （3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔振措施。除选择低噪声设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。 （4）合理规划平面布置。项目车间尽量布置在厂区中间，重点噪声源均布置在车间 内部，并尽量远离办公生活区及四周厂界。 （5）建筑物隔声。本项目所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗，车间内可采用换气扇进行通风换气。 （6）日常生产需加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 （7）加强管理，合理安排作业时间。 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目噪声监测计划见表4-9。 表4-9 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季，昼间 4、固体废物环境影响和污染防治措施 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等。其中一般工业固体废物包括除尘器收集的粉尘、废包装袋、废包装桶；危险废物为废机油等。 （1）收集的粉尘 布袋除尘器收集的粉尘3.033t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW17，废物代码为900-099-S17，可回用于生产。 （2）废包装袋 根据企业提供资料，本项目产生废包装袋约0.2t/a，收集后外售，根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW62，废物代码为900-002-S62。 （3）废包装桶 根据企业提供资料，本项目产生废包装桶约0.5t/a，收集后由厂家回收，根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW62，废物代码为900-002-S62。 （4）废机油 机械设备定期更换机油，年产废机油约0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，储存于危险废物贮存点，定期交由有危废处置资质单位处理。 （5）生活垃圾 职工的生活垃圾按每人1kg/d计，项目新增员工8人，产生量为8kg/d（1.68t/a），根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW61厨余垃圾及SW62可回收物，废物代码为900-001-S61、900-002-S61、900-002-S62，交由环卫部门统一清运。 项目固废统计具体见下表4-10。 表4-10 建设项目运营期固体废物汇总表 序号 名称 来源 废物类别 废物代码 产生量(t/a) 危险特性 治理措施 除尘器粉尘 袋式除尘器 一般固废 900-099-S17 3.033 / 回用于生产 废包装袋 元明粉 一般固废 900-002-S62 0.2 / 收集后外售 废包装桶 三乙醇胺 一般固废 900-002-S62 0.5 / 收集后由厂家回收 废机油 设备维护 危险废物 900-217-08 0.5 T，I 定期交由有危废处置资质单位处理 生活垃圾 员工生活 / 900-001-S61、900-002-S61、900-002-S62 1.68 / 环卫部门清运 本项目新建危险废物贮存点一个，位于厂区东侧。建筑面积10m2，本项目产生的危险废物主要为废机油，废机油最大储存量为0.5t，本项目10m2危险废物贮存点可满足废机油储存需求。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存点设置要求如下： （1）对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。危险废物贮存设施或场所标志、危险废物包装标签等危险废物识别标志按HJ1276要求设置。 （2）危险废物贮存点建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料（渗透系数不大于10-10cm/s）组成，表面用耐腐蚀材料硬化，符合国家危险固废贮存场所的建设要求。 （3）公司设立专门的人员管理危险废暂存间，双人双锁，以防无关人员进入。 （4）危险废物临时储存场所必须按HJ1276-2022的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。 （5）危险废物临时储存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上，通过对生产过程中产生的固废分类收集，分类处理与处置，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物管理要求 1）排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 2）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2-1995、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。 3）根据《一般固体废物管理台账制定指南（试行）》中要求进行台账管理。 一般工业固体废物管理台账实施分级管理。鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.2.2危险废物管理要求 1、基本原则 产生危险废物的单位，应当按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）规定进行分类管理，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 产生危险废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。 危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 3、危险废物的运输 危险废物需按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行运输。产废单位负责危险废物的收集，第三方运输企业负责运输，在接收危险废物原料时，本项目工作人员和运输单位需协调相关危险废物运输车辆，要求其按照规范要求操作，避免运输途中的污染。 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令﹝2005年﹞第9号）。 ③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标识。 ④危险废物处置利用单位必须有固定的危险废物运输车辆，并在运输车辆安装GPS装置。 此外，项目危险废物产生、转移、贮存、利用处置等基础数据，需在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台上申报和备案。 4、危险废物管理台账制定要求 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。 产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录； 保存时间原则上应存档5年以上。 5、联单制度 建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）/次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物电子转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物电子转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物电子转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物电子转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接收地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途经移出地、接收地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。 6、委托处置 危险废物交由有相应危废处置资质的单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，建设单位不自行外运、转移。危险废物委托处置后，对环境影响不大。 7、管理措施 企业应结合自身实际，建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5.地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1地下水、土壤环境影响分析 本项目营运期的废机油、三乙醇胺由专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下发生泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水、土壤质量。 本项目危险废物贮存点采取有效的防腐、防渗、防漏措施，对整个危险废物暂存间地面、事故收集池、围堰进行硬化。针对危险废物暂存间的地面在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。池内刷防渗、防腐漆。项目运行期基本杜绝了地下水、土壤的污染途径，基本不会影响地下及土壤的变化。 三乙醇胺罐区按一般防渗要求，针对三乙醇胺罐区可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 综上，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致地下水、土壤环境污染的概率较小。 5.2防治措施 为了进一步降低废液渗入地下对地下水及土壤产生影响，建议建设单位采取下列措施： （1）制定危险废物贮存库定期巡检制度，每天由专人负责对危险废物包装桶进行检查，如果发现有泄漏情况，立即上报并立刻对包装桶进行更换。 （2）源头控制措施：项目危险废物的装卸、暂存过程中，检查收集桶密封情况，防止危险废物跑、冒、滴、漏。 （3）地面防渗措施：定期检测各防渗措施，防止危险废物的跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降到最低。 （4）加强厂内危险废物管理、环境风险事故处置能力，及时清运危险废物，缩短危险废物厂内储存时间。 （5）分区防控措施 为防止贮存过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，对厂区进行分区防渗处理。具体如下： ①根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将危险废物贮存点进一步分为重点防渗区，三乙醇胺罐区分为一般防渗区，其他区域为简单防渗区； ②重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）制定防渗设计方案。 ③一般防渗结构区主要为三乙醇胺罐区，地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 本项目防渗情况详见下表4-11。 表4-11 厂区分区防渗措施一览表 名称 范围 防渗要求 重点防渗区 危险废物暂存间 混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 三乙醇胺罐区 地面硬化，铺设防渗膜 简单防渗区 其他区域 地面硬化 7、生态环境影响和保护措施 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房，项目区属于受人类活动影响的城市建成区，区内自然植被较少，同时附近无珍稀动植物资源，项目建成后应加强厂区绿化，改善项目区生态环境。 8、环境风险分析 8.1风险调查 （1）风险调查 经调查，本项目涉及危险物质主要为三乙醇胺和废机油，危险物质数量、分布情况见表4-12。 表4-12 项目涉及危险物质数量、分布情况等情况 名称 CAS号 分布情况 储存方式及形态 在线量/储存量t 临界量（t） qn/Qn 三乙醇胺 / 输送带及储罐 罐装、液态 80 2500 0.032 废机油 25496-72-4 危险废物暂存间 罐装、半固态 0.5 2500 0.0002 合计 0.0322 （2）环境风险潜势初判：根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录C中当存在多种危险物质时，按下列式子计算危险物质数量与其临界量比值Q。 式中：q1、q2、…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、.Qn——每种危险物质的临界量，t; 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，为简单分析。 当Q≥1时，将Q值划分为： (1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100。 根据表4-12判断，本项目Q=0.0322<1，项目环境风险潜势为I，为简单分析。 8.2风险分析 本项目运营期风险主要是三乙醇胺和废机油泄漏导致火灾事故对环境的影响。 本项目三乙醇胺和废机油泄漏存在火灾等风险，三乙醇胺和废机油储存期间若发生泄漏，则容易导致火灾等风险事故；主要为火灾，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害。正常状况下，项目危废暂存库根据危险废物贮存的相关规范及要求，已进行重点防渗处理；三乙醇胺罐区地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，运行期间进行定期巡检，在正常贮存的状态下，不会对厂区内土壤环境产生影响。在非正常工况下，当三乙醇胺罐区地面和危废暂存库防渗效果不好，或地面防渗层因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，或出现跑冒滴漏等非正常状况下，将导致废机油泄漏入外环境，导致含有污染物的少量污水通过泄漏点进入包气带，从而污染土壤。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）运输过程的环境风险防范 本项目生产原料采用厢式货车运输，运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事故导致的散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上下班等的交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。 2）储存过程的环境风险防范 项目在原料储存过程中需采取一系列风险管理措施，具体包括： ①存储场设置明显的标志； ②分区存放，按生产计划合理进料； ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场动火实行全过程安全监督制； ④对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； ⑤贮存场所，实行安全责任制。 3）其他风险防范措施 ①存储场内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和仓储区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。 加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态，减少机械伤害的发生。 ③加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，原料区域安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 ④要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。原料区的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 8.3应急预案 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求建立环境风险事故应急预案，应急预案所要求的基本内容可参照表4-13中的相关内容。 表4-13 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号 项目 主要内容 1 应急计划区 主要危险源：生产车间、贮存区、相关环保设施等；环境保护目标 2 应急组织结构 公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 5 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 6 抢险、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 7 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 8 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 9 事故恢复措施 制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 10 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 8.4环境风险影响分析结论 本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至可接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。 表4-14建设项目环境风险简单分析内容表 建设地点 昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆华房盛泰保温材料科技有限公司8#生产厂房 地理坐标 E86°20′4.513"，N44°12′41.926" 主要危险物质及分布 主要危险物质为三乙醇胺、废机油 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等) 废机油和三乙醇胺泄漏、以及泄漏引发火灾次生环境风险 风险防范措施要求 见上文风险防范措施。 9、排污口规范化管理 （1）排污口立标管理 ①企业污染物排放口的标志，按《环境保护图形标志一排放口（源）》(GB15562.1-1995）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办﹝2003﹞95号）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。各排放口（源）标志牌设置示意图见表4-9。 表4-9 各排污口（源）标志牌设置示意图表 序号 提示图形符合 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 废水排放口 表示废水向水体排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 危险废物 5 危险废物标签 6 危险废物贮存设施标志 ②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近，且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 ③排污口标志牌辅助标志的内容依次为：xx排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、xx生态环境局监制、监督举报电话等字样；排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示，易于被公众和环保执法人员发现和识别。 ④排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志—排放口（源）》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)（2023年修改）等的要求。 （2）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向达标情况及设施运行情况记录于档案。 10、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目属于简化管理，排污许可分类管理情况见表4-13。 表4-13项目排污许可分类管理 行业类别 分类内容 管理类别 64、砖瓦、石材等建筑材料制造303 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的)，建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的 简化管理 11、环境管理 项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 1、环境管理机构与人员 营运期环境由建设单位负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质单位进行。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目运营期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 ④监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 3、项目运营期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目营运期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑤负责对本单位职工进行环保宣传工作。 12、环保投资估算 本次目总投资100万元，其中环保投资24万元，占总投资的24%。项目环保投资情况见表4-14。 表4-14 环保投资情况一览表 污染物 项目 环保投资 （万元） 废气 上料、混合搅拌废气采用1套“布袋除尘+15m高排气筒排放 10 堆场洒水 1 噪声 选用低噪声设备、基础减振等措施 1 固废 危险废物暂存间及危废委托处置费用 5 环境风险 建立完善的应急管理体系。 2 其他环境管理要求 环保验收、排污许可、应急预案、环境监测、排污口规范化管理，其他环境管理及环保设施运维等 5 合计 24 13、环保竣工验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 （5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 （6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有组织	上料、混合搅拌粉尘	颗粒物	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
无组织	卸料粉尘	颗粒物	车间封闭、洒水	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织颗粒物的排放限值要求
上料、混合搅拌粉尘	颗粒物	车间封闭
NH3	车间封闭	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2新改扩建标准的二级标准限值
水环境	生活污水排入市政污水管网，最终进入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值
声环境	输送机、皮带秤及空压机等	噪声	采用隔声、减振等措施	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	一般固体废物	废包装袋	外售
废包装桶	厂家回收
收集的粉尘	回用于生产
危险废物	废机油	定期交由有危废处置资质单位处理
生活垃圾	集中收集后由环卫部门统一处理
土壤及地 下水污染 防治措施	(1)危险废物暂存库：等效粘土防渗层Mb ≥6m,K≤1×10-⁷cm/s,或者参照GB16889执行； (2)三乙醇胺罐区：等效粘土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10⁻⁷cm/s,或者参照 GB16889执行； （3）其他区域：地面硬化
生态保护措施	厂区绿化
环境风险防范措施	（1）定期对三乙醇胺进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速予以消除。 （2）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。
其他环境 管理要求	按有关要求规范化设置排污口，完成排污许可、环境应急预案、环保验收等工作。

六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合当地土地规划要求，选址较为合理。对项目进行环境影响分析，其产生的污染对周围环境影响较小。项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、废水、噪声均能够达标排放，环境风险在可控制范围内。在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的前提下，从环保角度认为本项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体 废物产生量） ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不 填）⑤	本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产 生量）⑥	变化量⑦
废气	颗粒物	0	0	0	0.009t/a	0	0.009t/a	+0.009t/a
废水	CODcr	0	0	0	0.05t/a	0	0.05t/a	+0.05t/a
BOD5	0	0	0	0.03t/a	0	0.03t/a	+0.03t/a
NH3-N	0	0	0	0.01t/a	0	0.01t/a	+0.01t/a
SS	0	0	0	0.03t/a	0	0.03t/a	+0.03t/a
固体废物	除尘器粉尘	0	0	0	3.033t/a	0	3.033t/a	+3.033t/a
废包装袋	0	0	0	0.2t/a	0	0.2t/a	+0.2t/a
废包装桶	0	0	0	0.5t/a	0	0.5t/a	+0.5t/a
废机油	0.5t/a	0.5t/a	+0.5t/a
生活垃圾	1.68t/a	1.68t/a	+1.68t/a

注：⑥=①+③+④-⑤;⑦=⑥-①