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建设项目环境影响报告表

（污染影响类 报批稿）

项目名称：  新疆中安数能新材料有限公司

玄武岩纤维原丝及衍生制品生产项目  

建设单位（盖章）：新疆中安数能新材料有限公司       

编制日期：            二〇二六年六月            

中华人民共和国生态环境
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆中安数能新材料有限公司玄武岩纤维原丝及衍生制品生产项目

	项目代码
	2501-652325-07-01-563203

	建设单位联系人
	敬之涛
	联系方式
	18199917778

	建设地点
	新疆昌吉州奇台县喇嘛湖梁工业园区

	地理坐标
	（89度39分47.151秒，44度4分3.873秒）

	国民经济

行业类别
	C3061 玻璃纤维及制品制造
	建设项目

行业类别
	“二十七、非金属矿物制品业”中“58 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	奇台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2501211740652300000138

	总投资（万元）
	110000
	环保投资（万元）
	28

	环保投资占比（%）
	0.03%
	施工工期
	12月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	22838.08m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件名称：《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）-局部调整》；

审批机关：奇台县人民政府；

审批文件名称：关于调整《奇台县喇嘛湖梁新型工业产品加工园区总体规划》的批复；

审批文件文号：奇政函〔2020〕30 号

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030年）局部调整环境影响报告书》；

审批机关：昌吉回族自治州生态环境局；

审批文件名称：关于《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030年）局部调整环境影响报告书》的审查意见；

审批文件文号：昌州环函〔2023〕49号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析

奇台县喇嘛湖梁工业园区规划范围位于奇台县城区以北约7km，规划总面积43.87km2，东至6号路以东约1km，南至X166省道，西至奇井公路以西约1.5km，北至北环线。X166县道从规划区南侧横穿而过，经县乡公路向东44千米至228省道，向北7千米至303省道，园区交通便利。

根据《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030年）-局部调整》，喇嘛湖梁工业园区的产业定位是以精细化工、化工新材料、装备制造、新材料等产业为主辅助发展物流、信息服务、静脉产业的综合性工业园区。

奇台县喇嘛湖梁工业园区内基础设施齐全，供水、排水管网、供电管网、供热管网均已建设完成，项目用水、用电、蒸汽均依托园区基础设施管网；项目产生的生活污水依托喇嘛湖梁工业园区污水处理厂处理，喇嘛湖梁工业园区污水处理厂位于园区以北5km处；项目产生的固体废弃物，均可在园区内完成无害化和资源化处理。因此，园区内健全的基础设施有利于项目的建设及后续的发展。

本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园综合产业组团内，综合产业组团重点发展综合产业，除煤化工、石材产业加工、粮食精深加工和食品制造、建材以外的综合产业区，重点发展装备制造业、新材料产业，辅助发展物流、信息服务以及环境保护与资源节约集约利用等静脉产业的综合产业组团，以二、三类工业用地为主。其中新材料产业中鼓励发展金属制品业、橡胶制品业、塑料制品业等。

本项目位于喇嘛湖梁工业园区南部组团内，属于新材料产业，符合园区的规划布局，项目用地类型属于二类工业用地，用地类型符合园区的土地利用要求。

2.规划环评及审查意见符合性分析

本项目与《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030年）-局部调整环境影响报告书》及审查意见的具体要求相符性分析见表1-1。

表1-1 项目与规划环评相符性对照表

序号

规划环评要求

本项目建设情况

相符性

1

①严格执行国家产业政策新建项目必须严格落实国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，对项目产品、工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的，一律禁止建设。提高园区企业准入门槛，鼓励能耗低、工艺先进、废气污染物排放量少的企业入区。依据《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，严禁大气污染严重的企业入区。②严格控制项目环评审批对于新、改、扩建项目应严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的项目环境影响评价类别，不得随意更改。严控“两高”项目环评审批。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》禁止建设项目，不属于“两高”项目，废气采用除尘器进行处理。本项目不属于“两高”项目
相符

2

完善各企业污水处理、循环利用配套设施的建设，区内各排污单位和园区企业应根据自身污水特点设置污水处理站，选取合适可靠的污水处理工艺，污水处理单元、污水管网、事故池等单元应采取防渗措施，防止污水下渗。
本项目用水主要是生产用水及生活用水，生产废水循环使用不外排；经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。厂区按要求设置防渗措施。
相符

3

对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声带，以降低其源强，减少对周围环境的影响；在入园各项目的总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强园区及厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。
本项目对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施
相符

4

严格按照国家有关规定，对喇嘛梁湖工业园区的固体废物进行分类、集中收集、固废处理执行减量化、资源化和无害化原则。通过固体废物申报登记，强化对固废产生源的管理。配备清运车辆，推广垃圾袋装化，对生活垃圾、一般工业废物及危险废物中有用物质，尽可能综合利用。
本项目废边角料全部回用，生活垃圾及危险废物定期委托有关单位进行清运处理
相符

综上，本项目符合奇台县喇嘛湖梁工业园区产业布局、园区规划以及规划环评审查意见。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目“第一类鼓励类”--“十二、建材”--“5、玄武岩纤维池窑拉丝技术”。另本项目不属于国家明令禁止的“十五小”“新五小”企业以及工艺落后、产品滞销、污染严重项目，不属于单位产品耗水量大、水的循环使用率及重复使用率过低的企业。

项目已于2026年4月22日于奇台县发展和改革委员会备案，备案证号为：2501211740652300000138，符合当地发展规划。

综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策要求。

2.生态环境分区管控方案符合性分析
2.1《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析

新疆维吾尔自治区“三线一单”生态分区管控方案已于2021年2月由自治区人民政府发布并实施，2024年11月15日发布了《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》。在此分析本工程与自治区生态环境分区管控方案的相符性，见下表。

表1-2 本工程与生态环境分区管控方案符合性

新环环评发﹝2024﹞157号文

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目属于鼓励类项目。

符合

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目是符合国家和自治区环境保护标准的项目。

符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目属于非金属矿物制品业，不涉及禁养区。

符合

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目属于非金属矿物制品业，不涉及煤炭、石油、天然气开发。

符合

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目区域不涉及湿地。

符合

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目，也不属于重点行业。

符合

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不涉及危险化学品。

符合

〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目不涉及危险化学品，也不属于化工项目。本项目不涉及生态保护红线区。

符合

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本项目不涉及重金属。

符合

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及冻土区域。

符合

A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

本项目不属于高耗水、高污染行业。

符合

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不涉及永久基本农田。

符合

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及住宅、公共管理与公共服务用地的地块。

符合

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不涉及湿地。

符合

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及自然保护地。

符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目：对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。

符合

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目属于非金属矿物制品业，不属于不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。

符合

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及重金属落后产能和化解过剩产能。

符合

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不属于化工企业和危险化学品生产企业。

符合

A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目符合主体功能区规划、生态环境功能区划和国土空间规划。

符合

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

符合

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

本项目不属于危险化学品生产项目及化工项目。

符合

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目不属于重点行业，不涉及重金属污染物排放。

符合

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目涉及少量浸润剂涂覆和烘干挥发性有机物排放。

符合

〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

本项目原料输送环节采用密闭输送带；上料过程产生粉尘经喷淋抑尘后无组织排放；

符合

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理

本项目涉及的浸润剂为低VOCs物料，有机废气产生量很少。

符合

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域。

符合

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目原料输送环节采用密闭输送带；上料过程产生粉尘经喷淋抑尘后无组织排放；熔化产生的粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，符合相关要求

符合

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目不属于重点大气联防联控区

符合

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目用水由奇台县市政供给，不涉及地下水开采。

符合

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造，

本项目不涉及伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域。本项目；本项目不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等。

符合

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目不涉及傍河型地下水饮用水水源。本项目不属于化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区。本项目生产用水经循环水池循环使用不外排。本项目不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等行业。

符合

〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目不属于化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场。

符合

〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及重金属，区域现状为戈壁荒漠。

符合

〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
本项目不属于种植业。

符合

A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，不属于可能影响相邻行政区大气环境的项目。

符合

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及跨国境河流、县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流。

符合

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目不涉及。

符合

A3.2联防联控要求

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及集中式饮用水水源地。

符合

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及。

符合

〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目建设完成后，及时按照要求完成排污许可工作；及时编制突发环境事件应急预案。

符合

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目也不涉及重金属、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域。

符合

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

建设单位应及时修订突发环境事件应急预案，并在主管部门进行备案。

符合

〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目不涉及。

符合

A4资源利用要求

A4.1水资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目运行期用水主要是生活用水。

符合

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理，符合相关要求。

符合

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

不属于农村水利基础设施建设。

符合

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

项目生活污水直接排入园区管网，符合相关要求。

符合

A4.2土地资源

〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目用地面积在最终批复的国土空间规划控制指标内。

符合

A4.3能源利用

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本项目不涉及

符合

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本项目属于非金属矿物制品业，不属于高耗能和高污染项目。

符合

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

本项目属于非金属矿物制品业，不属于高耗能和高污染项目。

符合

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本项目属于非金属矿物制品业。

符合

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目不涉及。

符合

〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目不涉及煤炭。

符合

A4.4禁燃区要谈

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及高污染燃料。

符合

A4.5资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施

废边角料回用于生产；废弃包装物外售；沉淀池沉渣经压滤处理后外售。设备维修产生的废机油、废油桶均为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理。
符合

〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平

本项目不涉及矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废。

符合

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目不涉及。

符合

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目属于非金属矿物制品，不涉及生态种植、生态养殖。

符合

2.2《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新环环评发〔2021〕162 号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，属于乌昌石片区。本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相符性分析详见下表。
表1-3  与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性
管控要求

项目情况

符合性

空间布局约束

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。

本项目不属于“三高”项目，且项目位于工业园区内部，不在不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围
符合

污染物排放管控

深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
本项目不涉及前文所述重点行业，项目冷却水循环使用，不外排，生活污水满足排放标准，排放至园区污水处理站，项目各类污染物均能满足排放标准限制要求，

符合

环境风险防控

禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
本项目危险废物经收集后，暂存于危废暂存间，拟配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施

符合

资源利用效率

优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
本项目废边角料全部回用，项目综合能耗较低，工业水重复利用率等指标均能满足文件要求
符合

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）相关要求。

2.3《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析

本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》，本项目属于重点管控单元，环境管控单元名称为奇台县喇嘛湖梁工业园区，编码为ZH65232520003。昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图详见附图。

本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》的符合性分析见下表。
表1-4  本项目与昌吉州“三线一单”的符合性分析

管控要求

项目情况

符合性

空间布局约束

1.执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以精细化工、新材料产业、节能环保、装备制造产业为主导。

本项目满足准入要求及园区产业发展定位

符合

污染物排放管控

1.执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。2、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。3、园区生产废水必须循环使用、不外排；生活污水经处理达到相应标准后综合利用。配套建设工业固废处置场，产生的固废优先综合利用，不用的按规划安全处置。4、新建项目，其污染物排放应达到国家、地方或相关行业标准限值要求。严格控制化工行业产生的有毒有害特征污染因子的排放总量。严格涉VOCs建设项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

本项目所在区域为不达标区，项目冷却水循环使用，不外排，生活污水满足排放标准，排放至园区污水处理站，项目各类污染物均能满足排放标准限制要求，本项目涉VOCs原料为水性浸润剂，属于低VOCs物料，加强车间密闭，颗粒物总量排放实行倍量替代
符合

环境风险防控

1.执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。2、园区应建立环境风险事故应急预案，包括园区风险事故应急措施和风险事故的应急计划。根据园区区块内产业类型的不同，分别制定各自相关的风险事故应急预案。3、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。4、建立园区内外环境风险救援力量管理库，以及区内各企业救援力量信息库，以便发生环境风险事故时查询。5、建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置

本项目危险废物经收集后，暂存于危废暂存间，拟配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施
符合

资源利用效率

1.执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。2、工业固体废弃物综合利用率达到80%。3、单位工业增加值综合能耗（标煤）≤2.0t标煤/万元。4、入园企业单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元，工业用水重复利用率≥75%。中水（生活和生产）回用率≥30%。园区废水100%回收，不得外排。5、入园企业应加强土地管理，推进土地节约集约利用，切实保护耕地，加强土地管理，大力促进节约集约用地，提高土地利用效率。

本项目废边角料全部回用，项目综合能耗较低，工业水重复利用率等指标均能满足文件要求

符合

综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》相关要求。

3.与其他环保政策符合性分析

3.1与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五” 规划》相关内容：“加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs 污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。”
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县喇嘛湖梁工业园区，项目用地属于工业用地，项目运营期产生的废气经过有效的环保设施治理后均能达标排放，对环境造成的影响程度很小，本项目符合《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。

3.2与《奇台县生态建设与环境保护第十四个五年规划》符合性分析

根据《奇台县生态建设与环境保护第十四个五年规划》相关要求：“十四五”时期奇台县将立足生态环境质量持续改善，全县细颗粒物（PM2.5）浓度保持在国家二级标准35μg/m3以内，空气质量优良天数比例达到84.1%以上；水环境质量持续改善，水生态建设得到加强；土壤安全利用水平稳中求进；固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强，环境风险有效控制；主要污染物排放总量持续减少，有效控制温室气体排放；生态系统质量和稳定性进一步提升，社会经济发展与生态环境保护进一步融合，生态环境治理体系与治理能力现代化迈出重大步伐，治理效能得到新提升，生态文明建设实现新进步，蓝天白云、清水绿岸、良田沃土成为美丽奇台的鲜明特征，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感进一步提升。 本项目采用合理废气、废水、固废处理措施，项目产生的废气、废水、固废均可实现达标排放，满足《奇台县生态建设与环境保护第十四个五年规划》相关要求。

3.3与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求：“各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放”。

“禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。” 

“自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品”。

本项目不属于三高项目，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。项目所用设备不属于淘汰目录内的淘汰设备，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。

3.4与《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》符合性分析
根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》：为推动西部大开发形成新格局，促进发展特色优势产业，因地制宜发展新兴产业，加快产业转型升级，制定《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》。本目录共包括两部分，一是国家现有产业目录中的鼓励类产业（《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业、《鼓励外商投资产业目录》），二是西部地区新增鼓励类产业。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》本项目“第一类鼓励类”--“十二、建材”--“5、玄武岩纤维池窑拉丝技术”。

因此，项目的建设符合《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》。
3.5 与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）符合性分析 
根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）：实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。 
本项目熔炉采用电或天然气加热，项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）。

3.6与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）：1）建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。2）新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。

本项目位于新疆昌吉州奇台县喇嘛湖梁工业园区，不占用基本农田、耕地等，项目的建设与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相符。

3.7与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）的符合性

“方案”指出，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求……在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量……到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成……持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%……。

本项目为玄武岩纤维原丝制造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合园区产业规划、国家产业政策，以及昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果，符合喇嘛湖梁工业园区规划环评及审批意见要求，项目不涉及产能置换、污染物排放区域削减，环评对项目颗粒物等污染因子提出了总量控制要求。此外项目不涉及使用煤炭，不涉及燃煤锅炉建设，能源为电。对于施工期，环评提出了设置围挡、洒水降尘、防尘布全覆盖以及渣土等运输车辆封闭覆盖、车辆冲洗、场地及时平整、标准化管理等要求，要求落实施工“六个百分百”。另外，对于项目产生的颗粒物等污染物，环评提出了环保设施事故状态下停产检修、恢复正常后投入使用、其他生产时段环保设施保持工作状态的要求，且项目不使用火炬燃烧装置。综上，项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）相关要求。

3.8与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析

本项目产品为玄武岩纤维原丝，不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）文件中明确的重点行业，项目与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53 号）相关要求符合性分析具体见表1-5。

表1-5  与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

治理方案相关内容
本项目情况
三、控制思路与要求
（一)大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
本项目使用低VOCs含量的浸润剂
符合
全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计)的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无)泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。提高废气收集率。遵循“应收尽收、全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计)的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无)泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。
本项目所用浸润剂为密闭桶装，为低VOCs含量物料。
符合
（三)推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、沸石转轮吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂)回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性沸石转轮吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
本项目所用浸润剂为密闭桶装，为低VOCs含量物料。
符合
（四)深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。全国重点控制的VOCs物质见附件2。推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。
本项目所用浸润剂为密闭桶装，为低VOCs含量物料。
符合
四、重点行业治理任务
（三)工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风)干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风)干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。
本项目所用浸润剂为密闭桶装，为低VOCs含量物料。
符合
3.9与《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》符合性分析

本项目产品为玄武岩纤维原丝，不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）文件中明确的重点行业，项目与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53 号）相关要求符合性分析具体见表1-6。

表1-6  与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

治理方案相关内容
本项目情况
三、控制思路与要求
（一)大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
本项目使用低VOCs含量的浸润剂
符合
4.项目选址合理性分析

本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，项目所在地属于二类工业用地。项目所在区域供水、供电设施齐全，交通便利，有利于原料及产品的运输，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。

根据现场勘查，场址所在地不属于农田保护区，附近无矿产资源，无农业保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域，从环境保护角度分析，厂址所在区域环境质量较好，有一定容量，没有明显不良地质现象。 

本项目与园区的产业发展规划相符，符合其入园行业要求。 

综上，本项目的选址较为合理



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目背景
玄武岩纤维是以玄武岩矿石为原料，经过熔融、拉丝和涂覆浸润剂后制备得到的一种无机非金属纤维材料。玄武岩纤维具有许多优异的性能，如突出的力学性能、使用温度范围广、耐化学品腐蚀、辐射/绝热/隔音性能优异、绝缘性好、成本低等。此外，玄武岩纤维生产过程环境友好，不需要加入任何添加剂，被誉为“21 世纪绿色无污染材料”。基于上述优异性能，玄武岩纤维已在纤维增强复合材料、摩擦材料、造船材料、隔热材料、汽车内饰材料、高温过滤材料以及个人防护材料等领域得到了广泛的应用。鉴于此，新疆中安数能新材料有限公司拟投资110000万元建设新疆中安数能新材料有限公司玄武岩纤维原丝及衍生制品生产项目，项目设计年产2万吨玄武岩纤维原丝及2万吨衍生制品（玄武岩纤维合股纱）。

2025年1月21日，新疆中安数能新材料有限公司完成了“新疆中安数能新材料有限公司玄武岩纤维原丝及衍生制品生产项目”备案登记。建设内容及规模如下：主要建设生产车间、仓库、辅助用房、综合楼及其他配套附属设施等，年产2万吨玄武岩纤维原丝及2万吨衍生制品（玄武岩纤维合股纱）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七 非金属矿物制品业30，58 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306”，应该编制环境影响报告表。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位认真地研究了项目的有关资料，对项目所在地进行了现场踏勘，结合建设单位提供的资料，针对建设项目特点及周围环境功能等情况进行了深入分析，按照相关法律法规及导则要求编制了本项目环境影响报告表。

2.建设地点
本项目建设地点位于奇台县喇嘛湖梁工业园区内，项目区中心地理坐标为东经89°39′47.151″；北纬44°4′3.873″，项目区东、西、北侧均为空地，南侧隔道路为空地。项目地理位置图见附图1。

3.建设内容
本项目总占地面积约22838.08m2。主要建设生产车间、仓库、辅助用房、综合楼及其他配套附属设施等，年产2万吨玄武岩纤维原丝及2万吨玄武岩纤维合股纱。项目组成详见下表。
表2-1  项目工程组成一览表

工程类别

工程名称

工程规模与内容

备注

主体工程

3号楼
深加工车间，建筑面积6500m2，主要用于拉挤和缠绕
新建
4号楼
深加工车间，建筑面积6500m2，主要用于拉挤和缠绕
新建
7号楼
深加工车间，建筑面积4000m2，主要用于拉挤和缠绕
新建
11号楼
深加工车间，建筑面积4000m2，主要用于拉挤和缠绕
新建
8号楼
联合厂房，建筑面积6500m2，主要用于拉丝、烘干和络纱
新建
12号楼
联合厂房，建筑面积6500m2，主要用于拉丝、烘干和络纱
新建
储运工程
6号楼
成品仓库，建筑面积2500m2
新建
10号楼
成品仓库，建筑面积2500m2
新建
5号楼
原料仓库，建筑面积2250m2
新建
9号楼
原料仓库，建筑面积4500m2
新建
辅助工程
1号楼
办公楼，4F，建筑面积4000m2
新建
2号楼
宿舍楼，4F，建筑面积4000m2
新建
公用工程
供热工程

园区综合供暖
新建
供电工程

园区供电管网
新建
供水工程

园区供水管网
新建
排水工程

经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

新建
环保工程
噪声

减震垫、减震基础

新建
固废

项目产生的废边角料、布袋除尘器收集的粉尘暂存于一般固体废物暂存间，定期回用于生产；浸润剂包装桶暂存于一般固废暂存间，厂家定期回收；沉淀池沉渣压滤处理后外售；实验室废液和废试剂瓶暂存于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾设置生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门处置，危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置。

新建

废气

熔炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA001；

食堂油烟经过油烟净化器处理后通过烟道经楼顶烟道（DA002）排放。
新建

废水

经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，生产用水经循环水池循环使用不外排
新建

4.主要生产设备

本项目选择设备的原则为设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。本项目主要生产设备情况见表2-2。

表2-2  项目主要生产设备一览表

系统大类
序号
设备名称
总数量
型号/参数
原料工段
1
加料机
1套
/
拉丝工段
2

熔炉
36座
/
3

拉丝机组（拉丝机、络纱合股机）

36套
两分拉
4
浸润剂自动配置循环系统
2台
/
5
干燥机
1座
10 m3/min
公辅设备
6

空调机组
1座
Q=30000m3/h
7

空压机
1座
10 m3/min
8

水泵
2个
Q=60 m3/h
9

冷却塔
1个
Q=60 m3/h
10
沉淀池
1座
50m³
5.主要原材料消耗情况

主要原材料消耗一览表见下表。

表2-3  项目主要原辅材料一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

玄武岩矿石
t/a

42495.0
外购
2

浸润剂

t/a

200
外购
（1）玄武岩矿石

玄武岩是一种基性喷出岩，其化学成分与辉长岩相似，SiO2含量变化于45%～52%之间，K2O+Na2O 含量较侵入岩略高，CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。矿物主要由基性长石和辉石组成，次要矿物有橄榄石，角闪石及黑云母等，岩石均为暗色，一般为黑色，有时呈灰绿以及暗紫色等。呈斑状结构。气孔构造和杏仁构造普遍。玄武岩的主要成分是二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁（还有少量的氧化钾、氧化钠），其中二氧化硅含量最多，约占百分之四十五至五十左右。玄武岩的颜色，常见的多为黑色、黑褐或暗绿色。因其质地致密，它的比重比一般花岗岩、石灰岩、砂岩、页岩都重。

参考中国科学院新疆理化技术研究所提供的《奇台县年产2万吨玄武岩纤维项目玄武岩矿石分析报告》可知，氧化物组成见下表。

表2-4  氧化物组成

样品
SiO2
Al2O3
FexOy
Na2O
K2O
CaO
MgO
TiO2
6#
51.36
17.51
9.68
2.76
0.56
9.35
7.51
0.86
（2）浸润剂

本项目使用的浸润剂主要成分是环氧树脂、聚氨酯等。浸润剂具有优异的耐磨性，高弹性和良好的粘接性，可以在纤维表面形成一层较厚而坚韧的连续保护膜，防止纤维表面摩擦损伤，同时满足连续拉丝工艺的需要。

根据中国科学院新疆理化技术研究所提供的《玄武岩纤维浸润剂成分测试报告》，项目使用浸润剂主要成分见下表。
表2-5  玄武岩纤维浸润剂主要成分表

序号
组分名称
质量百分比（wt%）
1

环氧树脂
3~6
2

聚氨酯
1~3
3

γ-氨丙基三乙氧基硅烷
0.2~1
4

γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷
0.2~1
5

季铵盐
0.1~0.5
6

十六烷基三甲基溴化铵
0.1~0.5
7

十二烷基硫酸钠
0.1~0.5
8

水
90~95
本项目外购玄武岩矿石已经过破碎和湿选加工，含水率高于6%，矿石所含水分及喷淋用水在熔炉中绝大部分挥发，仅极少量残留于产品中（产品残留水分约35t/a，含水率约0.09%，控制在0.1%以内），物料平衡见表2-6。

表2-6  物料平衡
输入（t/a）
输出（t/a）
玄武岩矿石（湿基）
42495.0
玄武岩纤维原丝
20000

浸润剂

200
玄武岩纤维合股纱
20000
喷淋抑尘用水
637
熔炉有组织外排粉尘

0.088
投料无组织排放粉尘
0.170
/

/

VOCs
0.0231
/

/

熔化水分蒸发（矿石水2549.70+喷淋水637-产品残留35）

3151.70
/

/

干燥水分蒸发（浸润剂含水）

180
合计

43332.0

合计

43331.98

注：平衡差异0.02t/a为四舍五入误差，可忽略。
6.产品方案

本项目建成投产后，年产2万吨玄武岩纤维原丝及2万吨玄武岩纤维合股纱。

表2-7  产品方案一览表
产品
产量
储存方式
备注
玄武岩纤维原丝
20000
密封包装
外售
玄武岩纤维合股纱
20000
密封包装
外售
7.劳动定员及工作制度

本项目劳动定员100人，实行三班制，每班工作8h，年工作300天。
8.公共工程

（1）给排水
①地面冲洗水：本项目生产车间总面积为34000m2，冲洗面积按 10%核算，则冲洗面积为3400m2。冲洗用水指标为0.005m3/m2·d，则冲洗用水量为17m3/d，废水产生系数按90%核算，则冲洗废水量为15.3m3/d，进入沉淀池沉淀后循环使用不外排，补充新鲜水1.7m3/d

②循环冷却水

本项目拉丝工艺中的部分设备工作时需要冷却，主要有熔炉出口、电接头、电机和漏板等设备，采用间接冷却的方式，冷却水循环水量约为200m3，每天定期补充8m3，设备冷却水循环使用。

③生活用水

运营期劳动定员100人，按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，员工生活用水以100L/人•天计，用水量约为10m3/d（3000m3/a）。生活污水以生活用水量的80%计算，生活污水排放量为8m3/d（2400m3/a）。

④喷淋用水

玄武岩原料拆包上料过程会生产一定量的粉尘，本项目通过喷淋进行抑尘，喷淋抑尘加水量按物料质量的1.5%～2%计算，则年喷水量约637t/a，日均2.12m³/d。
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图2-1  项目水平衡示意图（m³/d）
（2）供电

本项目生产生活电源依托园区电网，年用电量约12000万kWh/a，可满足项目用电需求。

（3）供热
依托园区集中供暖，满足项目供暖需求。

9.厂区平面布置

本项目在总平面设计中，根据地区特点及工艺流程等要求，因地制宜地实施了生产及生活区分区布置，生活区位于项目区上风向；办公区位于厂区东北角，呈南向北直线排列布置，整体处于上风向，满足相关规范要求。本项目生产区和办公区分开布置，从整体布局来看工艺流程流畅，人流和物流分开，交通运输，物料运输方便快捷，工艺管线短洁，满足企业有关标准规范要求。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程及产污环节分析

1.1施工期工艺流程简述
项目施工期工艺流程主要为场地整理、厂房建设、设备安装与调试以及竣工验收，工艺流程详见下图。
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图2    项目施工期工艺流程及产污环节示意图
2.营运期工艺流程及产污环节分析

2.1项目运营期工艺流程如下：
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图3  玄武岩直接纱和合股纱生产工艺流程及产污环节

工艺流程简述： 

（1）上料

本项目原料玄武岩矿石为袋装（吨袋包装，约1t/袋），由卡车运输至原料库房内堆放。生产时，由叉车将吨袋运至投料工位，人工拆袋后将物料倒入受料斗。受料斗上方设置雾化喷淋喷头，对下落物料进行喷淋加湿抑尘，喷淋量约为物料质量的1.5%（年用水量约637t/a），物料喷淋后含水率由进厂时的约6%升至约7.4%，可有效抑制投料过程中表面细颗粒扬尘。

喷淋加湿后的物料经密闭皮带输送机输送至炉顶原料储存仓，再由自动加料机连续加入电熔窑炉中。输送过程全程密闭，熔炉加料通过管道直接送入密闭炉体。

本项目使用的原料玄武岩在进场前已经过洗选，厂区不设置原料破碎及清洗工序；原料粒径为1cm～5cm，颗粒较大且含水率较高，起尘性较弱。

此工序产生粉尘和噪声。

（2）熔化

熔炉采用电为能源，熔化温度范围为1500~1700℃，以确保玄武岩完全熔化并形成均匀的熔体。在熔融过程中严格控制温度、黏度和析晶温度，来控制玄武岩维持适宜的黏度，确保拉丝过程的顺利进行。

项目使用的原料玄武岩矿石的成分不含氟化物，并且由于火山爆发流出的岩浆温度高达摄氏1200℃，玄武岩在火山喷发时不稳定的成分已经在高温下挥发，因此玄武岩在熔炉内熔化时不会再产生挥发气体和其他的杂质，产生烟尘的主要污染因子为含玄武岩矿石粉的粉尘，粉尘微粒较小，部分以气溶胶的形态产生。

此工序产生的污染物：噪声、熔炉废气，主要污染因子为颗粒物。

（3）拉丝、涂覆

熔化好的玄武岩料液通过流液口进入漏板，料液从漏板的漏嘴中喷出纤细的料滴，在漏嘴处用玻璃棒进行引丝，经间接冷却后使其定型，引下的细丝再经涂油器进行浸润剂涂覆，由集束器集束后绕在拉丝机机头上进行拉丝，形成连续玄武岩纤维原丝，原丝通过排线器整齐地绕到机头绕丝筒上。

拉丝过程产生的废丝返回熔炉内重新利用。在拉丝过程中需对熔炉出口、电接头、电机、漏板等设备冷却，采用间接冷却的方式，冷却水定期补充，循环使用。为保证车间清洁，需每班工作后对拉丝区域周边地面进行冲洗。

此工序产生的污染物：涂覆有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃；地面冲洗废水、冷却水、废丝、废浸润剂原料桶、噪声。

（4）烘干

在拉丝机上形成的原丝需要进行表面烘干，将原丝表面浸润剂中的水分蒸发，有机物干燥成膜，附着在玄武岩纤维丝的表面从而增加纤维的柔软性和耐折性。本项目采用烘箱进行原丝烘干，具有良好的节能效果。烘干温度约120℃，时间约12h～16h。

此工序产生的污染物：烘干废气，主要污染因子为非甲烷总烃；噪声。

（5）冷却

产品烘干后经自然冷却至室温，形成原丝。

（6）原丝加工

将单纱或股纱或多根原丝通过络纱合股机络成所需卷装量和卷装形式的筒子，以满足应用要求。

此工序设备运行过程中会产生噪声、废气。

（7）检测入库

玄武岩纤维通过检验合格后，入库。

2.2产排污情况

本项目产排污情况见下表。

表2-8  产排污环节一览表

序号

污染物类别

产排污环节

污染物名称

备注

1

废气
熔化工序
颗粒物
/
2
拉丝覆膜
非甲烷总烃
/
3
烘干
非甲烷总烃
/
6
废水

生活污水

生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS

7
循环冷却

循环冷却水
不外排

8
噪声

机械设备运转
噪声

/

9
固体废物

生活垃圾

生活垃圾

生活垃圾

10
原料使用
浸润剂包装桶
暂存，厂家定期回收
11
实验
实验室废液、废试剂瓶
暂存在一般固体废物暂存间，定期外售
12
清洗废水沉淀

沉淀池沉渣
压滤处理后外售
13

生产工序

边角料

回用生产

14
袋式除尘器收集的粉尘
收集的粉尘
15
废机油

废机油
委托资质单位进行处理

16
废包装桶
废浸润剂


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

1.1 区域环境空气质量达标分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物引用奇台县自动监测站点2024年全年的相关数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。

空气质量达标区判定结果见表 3-1。

表3-1  项目基本污染物评价统计一览表
污染物

年评价指标

浓度/（μg/m3）

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准
达标情况

标准值/（μg/m3)
占标率/%
SO2
年平均质量浓度
5
60

8.33

达标
SO2
24h第98百分位
16
150
10.67
达标
NO2
年平均质量浓度
30
40

75.00
达标
NO2
24h第98百分位
65
80
81.25
达标
PM10
年平均质量浓度
60
60

100.00
达标
PM10
24h第95百分位
159
120
132.50
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
34
30

113.33
不达标
PM2.5
24h第95百分位
71
60
118.33
不达标
CO
24小时平均第95百分位数
1300
4000

32.50
达标
O3
日最大8小时平均值第90百分位数
134
160

83.75
达标
由表3-1可知，奇台县PM10的24h第95百分位，PM2.5的24h第95百分位和年均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。

1.2 其他污染物补充监测
其他污染物补充监测总悬浮颗粒物，引用《新疆山海瑞源能源科技有限公司工业固废硅渣高新物理技术再生循环综合开发利用项目》，监测单位为新疆环保集团环境检测科技有限公司。

TSP数据引用合理性分析：本项目总悬浮颗粒物（TSP）现状监测数据引用《新疆山海瑞源能源科技有限公司工业固废硅渣高新物理技术再生循环综合开发利用项目》监测报告，监测点位位于本项目西南方1200m，距离小于5km，处于同一局地气象单元，地形、土地利用及扬尘源特征一致；监测时间2025年12月，距本次环评编制不足3年，符合HJ2.2-2018“近3年历史监测资料”时效要求；监测单位新疆环保集团环境检测科技有限公司具备CMA资质，监测周期不少于7天，采样、分析及质控规范满足国标要求。两处项目均为固废综合利用类涉尘企业，区域颗粒物本底条件高度相近，数据可客观表征本项目区域TSP环境质量现状，引用具备充分技术可行性，无需新增现场补充监测。
（1）监测因子

TSP

（2）监测点位

项目区域当季主导风向下风向，监测点位基本信息见表3-2。
表3-2  其他污染物监测点位基本信息

监测点名称
坐标

监测因子
监测时段
相对于厂界距离/km

新疆山海瑞源能源科技有限公司
E:89°39'42.224"
N:44°03'24.953"
总悬浮颗粒物
2025/12/23~2025/12/25
1.2
（3）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行；

监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ 1263-2022）》进行。

表3-3  大气污染物分析方法

序号
项目
分析方法
仪器名称、型号
检出限
1

气象参数（温度、风速、风向、相对湿度、压力）
环境空气质量手工监测技术规范及修改单（HJ194-2017/XG1-2018）
FT-SQS手持气象仪（XHC-SY573）
/
2

总悬浮颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的

测定 重量法

（HJ 1263-2022)
MS105 电子天

平（十万分之一）

（XHC-SY045)
/

（4）评价标准

总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的要求，同时执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准要求。
（5）监测结果

其他污染物现状监测及评价见表3-4。

表3-4  监测结果与评价表
监测因子
监测时间

取值

类型
评价标准
（μg/m3)
浓度值

（μg/m3)
浓度占标率（%）
超标率（%）
达标

情况
总悬浮

颗粒物
2025/12/23
日

平

均
300

（两个标准均为评价标准一致）
117
39
0
达标
2025/12/24
112
37.33
0
达标
2025/12/25
267
89
0
达标
由上表结果可知，本项目所在地区环境空气质量总悬浮颗粒物日平均浓度监测结果，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的要求，同时也满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准要求。

2.地表水环境
本项目厂界500m范围内无地表水环境敏感目标，项目运营期生产废水排入三级沉淀池后循环使用不外排；生活废水经隔油池处理后直排园区污水管网，最终喇嘛湖梁工业园区污水处理厂统一处理。与本项目周边的地表水不发生直接的水力联系，且本项目周边5km范围内没有常年地表水分布，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关要求，判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。因此，本项目可不开展地表水环境质量现状调查。

3.地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关要求：报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不存在土壤及地下水环境污染途径，不开展现状调查。

4.声环境

依据生态环境部发布的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2020年12月23日），本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，且项目位于工业园区内，故不进行现状监测及评价。

5.生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于园区内，因此不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；

声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标；

地下水环境：厂界外500米范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境：本项目在产业园区内，无产业园区外建设项目新增用地，不进行生态现状调查
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	1.废气

施工期：扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

运营期：有组织颗粒物排放执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）限值要求（30mg/m³）；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求（1mg/m³）。
非甲烷总烃厂界排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（4mg/m³），厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的厂区内VOCs浓度排放限值（监控点处1h平均浓度值10mg/m³，监控点处任意一次浓度值30mg/m³）。

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度（2.0mg/m³）。

本项目大气污染物排放执行标准见表3-5。

表3-5  大气污染物排放限值  单位：mg/m3
工序
污染因子

排放限值

标准来源

施工期
颗粒物
1
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
熔化
颗粒物
30
新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案（新大气发〔2019〕127 号）
食堂油烟
油烟
2.0
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
企业边界

颗粒物

1
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
非甲烷总烃

4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

厂区内

10（监控点处1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

30（监控点处任意一次浓度值）
2.污水

执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，项目污水排放标准限值见表3-6。

表3-6  污水排放限值  单位：mg/L

序号

污染物

三级标准

1

pH

6~9

2

悬浮物（SS）

400

3

五日生化需氧量（BOD5）

300

4

化学需氧量（COD）

500

3.噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-7  噪声排放限值  单位：dB（A）
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3

65

55

4.固体废物

执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	项目冷却废水循环使用，不外排，因此无生产废水产生，经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。项目废水主要为员工生活污水，总量控制指标计入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂废水总量中，无需重复申请废水总量控制指标。 
本项目颗粒物排放量为0.088t/a。项目所在区域为环境空气质量不达标区，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）、《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）《新疆生态环境保护“十四五”规划》《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》等有关要求，本项目污染物排放量需要进行倍量替代，替代量为颗粒物：0.176t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期对环境造成的影响主要包括：施工废气、施工废水、施工噪声和施工固体废弃物等。
1废气
1.1施工扬尘影响分析
施工期产生的主要大气污染物是扬尘。干燥地表开挖产生的大量灰尘，一部分悬浮于空中，另—部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；在开挖的泥土堆积过程中，当风力较大时，会产生大范围的扬尘；装卸和运输过程中，会产生部分扬尘；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后会因车辆的移动或刮风产生二次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。
本评价要求建设单位必须采取以下扬尘污染防治措施：
（1）施工期应严格按照当地政府有关控制扬尘污染的规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，实行清洁生产、文明施工。
（2）项目土建施工时应根据具体开挖位置进行有序施工，避免一次性大范围剥离地表砾石，导致地面扬尘难以控制。
（3）施工场地场界周围先建设围墙，采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工场地及周围环境整洁。
（4）当出现四级以上大风天气时，禁止进行土方施工等易产生扬尘污染的施工作业，并采取防尘措施。
（5）施工现场弃土及其他建筑垃圾应及时清运或填垫场地，对在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等措施防止二次扬尘。
（6）采用商品混凝土，且在运输途中进行加盖，禁止采用散装水泥等易产生扬尘的建筑材料。
1.2机械及运输车辆废气环境影响分析
施工废气主要来自各种燃油机械的废气排放和运输车辆产生的尾气。主要污染物有NOx、CO等。这些污染物量很小，影响范围仅局限在施工作业区内，对施工人员会产生轻微的影响。
项目施工过程中应加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆和机械，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气的排放。本项目废气对周围环境影响不大。
2废水
施工期废水主要分为施工人员生活污水、施工场地生产废水两类，结合施工高峰期10名施工人员规模开展源强分析：

2.1施工人员生活污水
2.1施工人员生活污水

本项目施工高峰期在场施工人员共计10人，参照建筑施工住宿人员用水定额80L/人・d，污水产生系数取0.85。经核算，施工期生活日用水量0.8m³，生活污水产生量0.68m³/d；污水主要污染物产生源强为COD0.238kg/d、BOD₅0.122kg/d、SS0.136kg/d、氨氮0.020kg/d。

本项目配套建设满足一般防渗要求的防渗沉淀池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10⁻⁷cm/s，避免污水下渗污染地下水；经现场踏勘，园区市政污水管网已敷设至厂区周边，生活污水经沉淀预处理后，满足纳管水质要求，排入园区污水管网，输送至园区集中污水处理站进一步处理。

2.2施工场地及设备冲洗废水
施工期生产废水来源于施工机械、运输车辆冲洗废水及水泥养护废水，废水间断产生，水量较小，特征污染物为泥沙悬浮物（SS），进水SS浓度可达500～1500mg/L。评价要求施工场地配套修建临时三级沉淀池，所有生产废水全部收集进入沉淀池静置沉淀，SS去除效率约80%；沉淀澄清后的废水全部回用，用于施工场地洒水抑尘、车辆二次冲洗，施工生产废水实现闭环回用，全程不外排，无废水及污染物外排环境。

综上，施工期生活污水经防渗沉淀池预处理后纳管处置、生产废水沉淀回用不外排，各类废水均可得到妥善处置，对区域地表水、地下水环境影响较小。
3噪声
本项目建设过程各施工阶段主要噪声源为挖掘机、装载机等。施工期间随着运输建筑物料的车辆增多，将会增加进站道路车流量及沿线交通噪声污染。
类比同类噪声监测，运输车辆噪声级一般在75～85dB（A），属间断运行。本工程施工期间噪声的环境影响，可采取以下控制措施：
①设备选型上应优选低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。
②合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时施工，以免局部声级过高。
③尽量压缩施工区域罐车数量与行车密度，控制罐车鸣笛；运输车辆的进出应规定进、出路线，行驶道路保持平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。
④禁止夜间施工；厂界周边设立围墙以减少噪声源的影响范围。
以上措施均具有较好的应用效果，通过对噪声的控制，厂界噪声可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值，施工期噪声对周围声环境的影响不大。
4固体废弃物
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
4.1建筑垃圾
（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应由建设方统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；
（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
4.2施工人员生活垃圾
本项目施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾。本项目施工人数高峰期为10人，生活垃圾按人均产生量0.1kg/d计，施工期约为12个月，则施工期生活垃圾的产生量为0.36t；施工期建筑垃圾的产生量约为4t。生活垃圾及建筑垃圾应存放厂区指定地点，由工作人员及时清运处理。

综上所述，本项目施工期短暂，随着施工期结束，各项不利环境影响也将相继消失，不会对周边环境造成明显破坏或累积性影响。本次评价认为上述环保措施可行。
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	1.废气环境影响和保护措施

1.1废气产生、处置及排放情况

项目生产过程中主要的废气为根据项目生产工艺及设备运行情况分析，本项目生产工艺过程中产生的废气主要为投料工段产生的粉尘，熔炉产生的颗粒物，涂覆、烘干产生的非甲烷总烃和餐厅产生的油烟。
（1）投料废气
拆包投料过程中产生少量无组织颗粒物，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第二十二章“混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂、粒料入搅拌机”逸散尘排放因子，产尘系数取0.02kg/t-物料，年投料量42495.0t/a，年粉尘产生量约0.850t/a，产生速率为0.118kg/h；经喷淋抑尘（效率80%）后，无组织排放量约0.170t/a，排放速率约0.0236kg/h。经车间通风稀释及大气扩散后，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m³）要求。

（2）熔化废气

本项目使用的熔炉均为电熔炉，温度约为1580℃~1620℃，熔炉在生产过程中处于密闭状态，无需通入空气，熔炉的炉门属于周期性开关设施，每日平均开启约3次，每次仅0.5min。项目的熔炉密闭性是确保正常生产的必要条件，熔炉的密闭性在设计及施工过程中都有严格的要求。生产过程中仅在加料期间有少量空气进入，因此熔炉工作过程中产生的NOx量极小，可忽略不计。故本项目熔制废气主要为颗粒物，本次参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3061玻璃纤维及其制品制造行业系数，颗粒物的产污系数为0.44kg/t产品，本项目玄武岩纤维（原丝+合股纱）产量约为40000t/a，则本项目颗粒物的产生量为17.6t/a。上文分析的熔化废气为车间合并一个排放口排放。
熔炉废气经管道密闭收集后（熔炉整体密闭、加料通过管道直接送入炉体，不设集气罩），经旋风除尘器+布袋除尘器除尘处理后经15m高排气筒（DA001）排放，引风机风量为10000m³/h，熔炉生产过程处于密闭状态，加料通过管道直接输送，废气经旋风除尘器+高温布袋除尘器处理，处理效率为99.5%。工作制度为300天/a，24h/d，年工作时间为7200h。

综上，该过程颗粒物产生量17.6t/a（2.444kg/h），浓度为244.44mg/m3，经处理后，颗粒物排放量0.088t/a，排放速率为0.0122kg/h，排放浓度为1.22mg/m3。

（3）涂覆、烘干工序有机废气
本项目玄武岩纤维拉丝成型工艺会使用浸润剂，项目在浸润剂涂覆、烘干工序中，会挥发有机废气VOCs。项目所用浸润剂属于水基型有机溶剂，根据建设单位提供的资料可知，本项目使用的浸润剂VOC含量为121mg/L。根据建设单位提供资料和参照《通榆中钿玄武岩新材料科技有限公司年产4万吨玄武岩连续纤维项目》，浸润剂使用量约为5kg/t-原丝，本项目玄武岩纤维（原丝+合股纱）产量约为40000t/a，则外购原料浸润剂共计200t/a（浸润剂密度为1.0461g/cm3，则浸润剂年使用体积为191186L），故浸润剂各工序产生的有机废气VOCs量为121mg/L×191186L×10-9=0.0231t/a。浸润剂涂覆在常温下进行，烘干温度约为120℃，则浸润剂涂覆产生的有机废气量与烘干有机废气产生量以1:2计。

本项目拉丝涂覆、烘干工序VOCs合计产生量为0.0231t/a，年运行2400小时，产生速率为0.0096kg/h。项目所用浸润剂为水基型低VOCs物料，VOC含量仅121mg/L，且有机废气产生量极小，经车间密闭与车间通风后以无组织形式排放。

无组织排放管控措施：

①源头与过程控制：浸润剂采用密闭原桶储存，随用随启，废包装桶及时加盖密闭后存放于危废暂存间；涂覆工序采用密闭式涂油器，烘干采用密闭式烘箱，生产期间拉丝、涂覆、烘干车间全封闭，从设备和空间两层减少废气无组织逸散；车间设置机械排风系统，通风换气次数不低于6次/小时，排风口引至屋面排放，对少量逸散废气进行稀释扩散。

②环境管理：建立浸润剂原辅料管理台账，记录使用量、VOC含量检测报告与采购批次；定期对涂油器、烘干箱密闭性进行检查维护，减少跑冒滴漏；每年开展1次厂界及厂区内无组织非甲烷总烃监测，确保厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂区内监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。

本项目大气污染物有组织废气排放情况见表4-1。

（4）餐厅油烟
本项目在生活区建有食堂，主要为企业员工提供就餐服务。食堂拟设烹饪灶头2个，每人平均食用油日用量30g，本项目劳动定员为100人，本次环评以100人全部在食堂就餐进行计算，年工作时间300d，则食堂食用油用量0.9t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为2.83%，但本项目油烟废气主要来自厂区内厨房，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量，因此，本项目油烟挥发量按2%计算，则本项目油烟产生量为0.018t/a。环评要求食堂安装2台油烟净化器，单台风量2000m³/h，总排风量4000m³/h，净化效率不低于85%，每天烹饪按4h计，则油烟产生速率为15g/h，净化前浓度为3.75mg/m³，净化后排放浓度为0.5625mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m³的限值要求，油烟年排放量为0.0027t/a。

表4-1  本项目废气排放情况表

污染物

产生

工序

产生量

（t/a)
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
治理措施

收集率（%）
处理率（%）
运行时间（h）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
颗粒物

熔化
17.6
2.444
244.44
管道密闭+除尘器
100
99.5
7200
0.088
0.0122
1.22
投料
无组织
0.850
0.118
/
厂房密闭+喷淋
/
80
7200
0.170
0.0236
/
非甲烷总烃
涂覆、烘干
0.0231
0.0096
/
厂房密闭
/
/
2400
0.0231
0.0096
/
餐厅
餐厅油烟
0.018
0.015
3.75
油烟净化器
100
85
1200
0.0027
0.002
0.56
1.2废气治理措施的可行性分析
（1）袋式除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。袋式除尘器的工作原理是通过滤袋和粉尘的过滤作用而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程度控制器控制，自动连续进行。

袋式除尘器主要特点如下：

①袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。

②除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。

③袋式除尘器采用分室结构后，布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。

④袋式除尘器结构和维修均较简单。

⑤作为袋式除尘器的关键问题—滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4-6年。

根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），袋式除尘器除尘效率可达99.9%以上。本项目旋风除尘器+布袋除尘器除尘效率取值99.5%是可行的。

综上所述，本项目大气污染物采取相应的环保措施后，可达标排放，对周围大气环境影响较小。

1.3排放口设置情况

本项目共设置2个有组织废气排放口，本项目有组织废气排放口基本情况见表4-2。
表4-2  有组织废气排放口基本情况表

产生

工序

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔（m）
排气筒参数

运行参数

污染物参数

经度

经度

排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）
烟气

流速（m/s）
烟气温度（℃）
年排放小时数（h）
排放工况

污染源名称

污染物排放速率（kg/h）
熔化
89°39′48.81203″

44°4′6.30643″

746.335

15
0.6
10
60
7200
正常
颗粒物
0.0122
餐厅
89°39′47.38295″
44°4′8.08312″
746.101
高于楼顶3m
/
/
60
1200
正常
油烟
0.002
1.4 非正常工况

项目非正常工况为环保设施等故障，导致颗粒物排放浓度出现超标，当发现设备故障后，对废气处理设施及时停机进行检修，不会对周围环境造成较大影响。

根据工程分析，建设项目涉及的非正常排放主要为废气治理设施（袋式除尘器故障）故障，即处理效率为0，导致颗粒物未经处理直接排放到大气中，为避免上述非正常排放的发生，本项目需加强日常对布袋除尘器等的维护，定期进行检修，避免非正常事故的发生，将事故对环境的影响降到最低。
表4-3    非正常工况废气污染物产生及排放情况

排放源

污染物

排放量kg/h
排放浓度mg/m³

持续时间

非正常工况

应对措施

熔化
颗粒物
2.444
244.44
1h
除尘器故障
日常维护、及时检修
因此，项目除需采取先进和成熟工艺技术和设备外，应加强管理，严格操作规范，提高工人素质，确保污染防治措施正常运行，防患于未然，一旦发生非正常排放，应立即检修，将非正常排放概率降到最小。

1.5监测计划

本项目污染源监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017) ，同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ121-2020），针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，本项目的废气日常监测要求见下表。

表4-4  废气监测内容及计划

污污染源类别

排放口名称及编号

排放口基本情况

监测点位

监测因子

监测频次

排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）
烟气温度（℃）
坐标

类型

有组织

DA001

15

0.6

60
89°39′48.81203″,44°4′6.30643″

一般排放口

排气筒监测点处

颗粒物

1次/年

无组织

厂界
/
/
/
/
/
厂界外
颗粒物

1次/年

厂界
/
/
/
/
/
厂界外
非甲烷总烃
1次/年
厂区内
/
/
/
/
/
厂区内
1次/年
2.水环境影响分析及防治措施

2.1废水产生、处置及排放情况

（1）生活污水

本项目新增员工100人，按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按100L/人·d计，用水量约为10m3/d（3000m3/a）。生活污水以生活用水量的80%计算，生活污水排放量为8m3/d（2400m3/a）。生活污水排入园区管网，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。

本项目用水情况及排水情况见表4-5。

表4-5  本项目废水主要污染物产排情况表 

废水类别

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

排放标准
产生量

浓度（mg/L）
排放量

浓度

生活污水（2400m³/a）

COD

0.72
300
经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网
0.612
255
500mg/L

BOD5
0.36
150
0.3276
136.5
300mg/L

SS

0.48
200
0.336
140
400mg/L

NH3-N

0.072
30
0.0648
27
/
（2）生产废水

本项目生产用水主要为循环冷却水，循环利用，不外排。
2.2奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理厂处理依托可行性

本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后，排入园区污水管网，最终进入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂深度处理。奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理厂位于园区以北5km处，目前处理规模为2.5万m3/d。《奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理及再生利用工程》（新环函﹝2017﹞970号），2017年6月30日。于2018年8月通过项目竣工环境保护验收，预处理工艺为“粗细格栅+曝气沉砂池+初沉池+膜格栅”，污水处理工艺为“水解酸化+A2/O+MBR”，经处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A后排放回用，一级A后排放回用。回用于工业园区绿化及城市绿化、冲厕、道路清扫、消防的污水必须满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），回用于工业生产的污水必须满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）。无法利用的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至荒漠戈壁。

本项目生活污水排放量为8m3/d，仅占污水处理厂处理规模0.032%，水量负荷影响极小，而且生活污水水质简单。因此本项目进入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂是可行的。

2.3本项目水污染物排放信息

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表4-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序

号

废水

类别

污染物

种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS

经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理
间断排放

TW001

隔油池
隔油池
DW001

☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

（2）废水间接排放口基本情况表

表4-7  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口

坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

DW001

89.661987612
44.065570696
2400
喇嘛湖梁工业园区污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
/

喇嘛湖梁工业园区污水处理厂
COD

500
BOD5
300
SS

400
氨氮

/
（3）废水污染物排放执行标准表

表4-8  废水污染物排放执行标准
序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

COD

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
500
2

BOD5
300
3

SS

400
4

氨氮

/
（4）废水污染物排放信息表

表4-9  废水污染物排放信息表

排放口编号
本项目水量
污染物种类
污水排放口浓度（mg/L）
年排放量（t/a）
生活污水排放口DW001
2400m3/a

COD

255
0.612
BOD5
136.5
0.3276
SS

140
0.336
NH3-N

27
0.0648
排放口合计
COD

0.612
BOD5
0.3276
SS

0.336
NH3-N

0.0648
（5）废水监测要求
本项目废水仅生活污水，且为间接排放，因此不再开展自行监测。
3.声环境影响分析及防治措施

3.1噪声源强

本项目噪声主要为设备产生的噪声，设备均安装在厂房内，设备底座设置消声、减振基础垫等降噪措施。

项目各设备噪声及治理措施见下表。

表4-10  室外噪声源调查清单

序号

噪声源

型号

空间相对位置/m

声源源强

减震后

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声压级/距声源距离（dB（A）/m）

声压级/距声源距离（dB（A）/m）
1

风机1

/

-6

5

1.2
90/1

70/1
选用低噪声设备、基础减振等

昼夜

2

风机2

/

5

3

1.2
90/1

70/1
昼夜

表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。



表4-11  室内噪声源调查清单

	构筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失

dB（A)
	建筑物外噪声

	
	
	声压级/距声源距离dB（A）/m
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	声压级/ dB（A）
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	生产线
	熔炉
	80（36个）
	选用低噪声设备、基础减振、车间隔声
	-2
	10
	1.2
	15
	21
	16
	24
	72.0
	69.1
	71.5
	68.0
	昼夜
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.0
	43.1
	45.5
	42.0
	1

	
	拉丝机
	75（36个）
	
	-3
	-6
	1.2
	16
	20
	15
	25
	66.5
	64.5
	67.0
	62.6
	昼夜
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	40.5
	38.5
	41.0
	36.6
	1

	
	络纱合股机
	80（36个）
	
	-20
	25
	1.2
	15
	22
	16
	23
	72.0
	68.7
	71.5
	68.3
	昼夜
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.0
	42.7
	45.5
	42.3
	1


表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

	
	3.2 预测方法

噪声源布置较为集中，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。

由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

3.3 噪声影响预测模式

点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见下表。

表4-12  厂界噪声贡献值一览表  单位：dB（A）

厂界噪声

东厂界

西厂界
南厂界
北厂界
昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

贡献值

44.1
44.1
44.3
44.3
37.7
37.7
38.4
38.4
标准值

65
55
65
55
65
55
65
55
由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，对周围声环境影响不大。
3.4噪声影响分析及防治措施
本项目厂界周围无声环境敏感目标，项目噪声主要来自车间各主要生产设备，项目的设备均放置在厂区内，其运行噪声经实体墙阻隔后能有效衰减。根据建设单位提供的资料，本项目采取三班两运作8小时工作制，为了进一步降低生产过程中产生的噪声，尽量避免项目噪声对项目内员工及周围声环境产生不良影响，本环评建议采取如下措施：

（1）选型上应选择低噪声设备。在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，如低噪声的风机等，降低噪声源强。

（2）对高噪声设备，安装过程中加装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施。

（3）项目通过加强设备保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染。

（4）项目通过加强管理，文明施工操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因操作产生的突发性噪声。

3.5监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，故本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环境保护要求进行核定。

表4-13    噪声监测内容及计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

厂界外1米处

等效连续A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4.固体废物影响分析

4.1固体废物产生及处置情况
本项目运营期固体废物主要有生产过程中产生的一般固废和危险废物，一般固废包括废边角料、布袋除尘器收集的颗粒物、生活垃圾，危险废物包括废机油、废油桶、浸润剂包装桶等。

（1）废边角料

类比同类项目，本项目运营期在生产过程中产生的废边角料约为产品的2%，即800t/a，收集后经过回收，当作原料返回熔炉生产。

（2）生活垃圾

项目职工100人，按每人每天产生1kg生活垃圾计，则产生量约为30t/a，生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。

（3）布袋除尘器收集的粉尘 
根据计算可知，项目布袋除尘器收集的粉尘产生量为17.512t/a。本项目收集的布袋除尘经收集后回用。
（4）浸润剂包装桶
项目年耗浸润剂200t，采用200kg金属周转桶包装，单桶自重11.5kg，核算全年空桶总重约11.5t/a。空桶由原料厂家直接回收复用，无需厂内修复加工即可恢复原始盛装用途，依据现行有效《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）相关条款，该周转桶不作为固体废物、危险废物管控，企业留存回收转运台账备查。

（5）实验室废液、废试剂瓶

根据企业提供信息，在检测产品质量时会用到试验药剂，实验结束后会产生实验室废液和废试剂瓶，企业所用药剂每5g为1瓶，每天大约会用3瓶，瓶重约10g，经计算企业每年产生实验室废液约0.005475t，产生废试剂瓶0.009t。
（6）沉淀池沉渣
本项目生产废水统一收集至配套沉淀池处理，沉淀池日均处理废水量15.3m³，年运行300d；废水进水SS浓度800mg/L，沉淀池SS去除效率70%，沉渣经板框压滤后含水率约60%。经核算，沉淀池截留干污泥2.5704t/a，折算湿沉渣产生量约6.43t/a。

沉淀池沉渣主要成分为玄武岩微细粉尘、泥沙，无重金属、有毒有害有机污染物，属于一般工业固体废物；沉渣定期压滤脱水后外售建材企业，用于制砖、路基填料综合利用。

（7）废机油

项目生产设备运行维护需要使用机油润滑，会产生少量的废机油。废机油产生量按年用量的10%计，机油使用量约0.1t/a，因此废机油产生量0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属HW08废矿物油与含矿物油废物（危险废物代码：900-217-08），为危险废物。废机油用防雨、防渗的专用容器收集，暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

（8）废油桶

根据《国家危险废物名录》（2025年版），盛装机油的油桶属HW08废矿物油与含矿物油废物（危险废物代码：900-249-08），为危险废物。机油用20kg的桶装，每年产生5个废油桶，空桶重量约为2kg，即0.01t/a。暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

本项目固体废物产生及处置情况见下表。

表4-14    本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号

污染物名称

产生途径

固废性质

固废代码

产生量

处理措施

1

生活垃圾

职工生活

生活垃圾

／

30t/a

垃圾收集箱

2
废边角料

计量、卷取

一般固废

／

800t/a

回用于生产

3
布袋除尘器收集的粉尘
袋式除尘器收集
一般固废
/
17.512t/a
回用于生产
4
浸润剂包装桶
原料使用
一般固废

／

11.5t/a

暂存，厂家定期回收
5
实验室废液
实验
一般固废

／
0.005475t/a
暂存在一般固体废物暂存间，定期外售
6
实验室废试剂瓶
实验

一般固废

／
0.009t/a
7
沉淀池沉渣
清洗废水沉淀
一般固废

／
6.43t/a
压滤处理后外售
8
废机油
设备维护

危险废物

900-217-08
0.01

暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置

9
废油桶
设备维护

危险废物

900-249-08
0.01

综上所述，项目各固体废物均得到妥善处置，对周围环境基本无影响。

4.2固体废物处置及防治措施

项目运营期主要产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾。

（1）一般固体废物处置及防治措施

项目营运期时产生的废原材料包装袋属于一般固体废物，按照一般工业固废处理。本项目产生的废原材料包装袋属于可利用物质，暂存在一般固体废物暂存间，项目一般固体废物暂存间位于厂区南侧，占地面积约为10m2，收集后定期外销进行综合利用，对环境影响较小。一般固体废物暂存间拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，一般固体废物临时贮存场应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施；

③按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。综上，本项目一般固体废物暂存在一般固体废物暂存间可行。

（2）危险废物处置及防治措施

本项目产生的危险废物暂存在危废暂存间内，定期交由资质单位处置，项目危废暂存间位于厂区项目区南侧，危废暂存间占地约10m2，本项目危险废物暂存量约为0.15t/d，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，进行地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠，设置危险废物标识，设置危险废物贮存及转移台账，综上，本项目在落实本次环评提出的处置及防治措施后可行。

1）危险废物暂存间建设要求
①危险废物暂存间必须采用防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

②项目贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与腐物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑤必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

⑥贮存设施应配备安全照明设施、消防设施和观察窗口。

⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

2）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前须对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④项目运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

3）危险废物收集要求

①根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

⑥危险废物收集应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

⑦作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

⑧收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；危险废物收集应按照标准填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑨收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

4）危险废物内部转运要求

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

5）危险废物运输要求

①项目危险废物运输应委托持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令[2005年]第9号）、JT/T 617-2018以及JT/T 617-2018执行。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597要求设置标志。危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392要求设置车辆标志。

④危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

⑤联单制度

建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》的有关要求管理，危险废物转移程序如下：

危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

移出人每转移一车（船或者其他运输工具）一/一次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物电子转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物电子转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物电子转移联单。

采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物电子转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接收地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途经移出地、接收地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。
6）危险废物管理计划

①项目建设单位应当按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险货物有关资料；产生危险废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

②项目建设单位应当按年度制定危险废物管理计划，建设单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

③产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；保存时间原则上应存档5年以上。

7）危险废物识别标识设置要求

①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。

②危险废物识别标志应设置在暂存间醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。

③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。危险废物识别标志的设置还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求。

危险废物标签的内容要求：

①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。

②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。

③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

④危险废物标签的设置要求项目建设单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照标准要求设置合适的标签，并按标准要求填写完整。危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。

8）危险废物委托处置要求

本项目产生的危险废物应交由有资质的单位转运处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。
项目产生的危险废物按要求进行分类收集、贮存、处置，危险废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地下水、土壤产生不良影响。企业在落实各项固废处置措施后，项目产生的各类固废均能妥善处理处置，只要加强管理，则固废处置对周围环境不会造成二次污染，对周围环境影响不大。

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量约为30t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。生活垃圾收集后，应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。
5.地下水、土壤环境影响及保护措施

5.1地下水、土壤污染影响分析

项目建设后主要的地下水污染源为危废暂存间，对地下水的影响为废水下渗污染厂区土壤及其下游地下水水质。因此，必须做好设施的防渗措施，杜绝渗漏现象发生。
5.2防治措施

（1）定期对危废暂存间等设施进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性；

（2）及时修订突发环境事件应急预案，出现渗漏事故，及时按风险应急预案的内容加以补救，最大限度地减轻渗漏类事故对地下水环境的不利影响。

6.环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）等要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。

6.1环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4-15  建设项目环境风险潜势划分一览表

环境敏感度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+
IV

Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）

IV

Ⅲ
Ⅲ
II

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ
Ⅲ
II

I

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。

本项目废机油未被列入附录C，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。

6.2环境风险评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见下表。

表4-16  评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

6.3风险物质识别

本项目可能发生的环境风险事故为废机油和成品发生火灾事故，对事故区域以及周边区域环境质量产生影响。本项目生产过程中并未使用风险物质，废机油属于可燃性危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品目录（2015版）》的有关规定，本项目在生产过程中使用的主要原材料为玄武石，成品为玄武石纤维，未被列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）监控目录，属非重大危险源。

6.4环境风险防控措施及应急要求

（1）运输过程的环境风险防范

本项目生产原料采用厢式货车运输，运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能地减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事故导致的散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上、下班等交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。

（2）储存过程的环境风险防范

项目在原料储存过程中需采取一系列风险管理措施，具体包括：

①存储场设置明显的标志；

②分区存放，按生产计划合理进料；

③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场动火实行全过程安全监督制度；

④对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；

⑤贮存场所，实行安全责任制。

（3）其他风险防范措施

①存储场内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和仓储区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。

②加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态，减少机械伤害的发生。

③加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，原料区域安全管理人员必须增强安全意识和法治观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。

④要落实消防安全责任制，严格规章制度。原料区的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。

6.5应急预案

建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求建立环境风险事故应急预案，应急预案所要求的基本内容可参照表4-17中的相关内容。

表4-17  应急预案内容一览表

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标，环境保护目标

2

应急组织机构、人员

厂区、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火措施，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；

事故现场善后处理，恢复措施；

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

6.6环境风险评价结论

落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理和控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，环境风险可接受。

表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

新疆中安数能新材料有限公司玄武岩纤维原丝及衍生制品生产项目
建设地点

新疆

昌吉回族自治州

奇台县

喇嘛湖梁工业园区

地理坐标
经度

89°39′47.38295″
纬度


44°4′8.08312″
主要危险物质及分布

/

环境影响途径及危害后果

本项目可能的风险事故为原辅材料和成品由于存放、管理不当遇明火引发火灾，火灾事故次生、伴生灾害主要为产生的烟雾对周围人群和环境的影响，不会对地表水和地下水产生影响。

风险防范措施要求

（1）建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并严格遵照执行；

（2）生产车间等应按照《建筑设计防火规范》等文件的要求设置消防给水和灭火设施、火灾探测及火灾报警系统。生产车间、库房配备灭火器、消防栓等消防器材；

（3）在有较大危险因素的有关设施、设备上，如压力容器、变压器等处均应设置明显的安全警示标志。

（4）生产区域应加强管理，避免和及时消除各种激发能源的产生和积累，杜绝火种及违章违纪现象，进入车辆必须装阻火器。

（5）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理。

（6）加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

填表说明

本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。本项目在落实上述提出的存储过程中的风险防范及应急措施、生产过程中的风险防范及应急措施、环境影响途径的风险防范及应急措施后，可做到环境风险可防控要求，本项目环境风险防范措施有效可行，环境风险可防控。

7.环境管理及环境监测

7.1环境管理

加强污染治理设施的日常维护保养，定期对设备、电气等进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 

危废暂存间的建设与管理应符合GB 18597的要求。

按照分类记录危险废物的贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。

各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏的包装物或密闭容器内，应当符合HJ 421要求。 

危废暂存间应及时清运。

与排污许可衔接；根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）文件，要求做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。因此本评价要求，本工程在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请排污许可证。
7.2环境监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，记录好与监测有关的数据，按照规定进行保存并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）要求向社会公开监测结果。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）有关规定，结合本项目主要排污特点，监测项目应包括大气污染物、厂界噪声。采样、分析方法按国家环保局颁发的GB/T16157、HJ/T397、HJ 75-2017、HJ 76-2017以及《环境监测技术规范》《空气与废气监测分析方法》等进行。

8.环保投资分析

项目建成投产后，环保投资估算为28万元，约占项目总投资110000万元的0.03%。具体环保投资估算见表4-19。

表4-19  环境保护投资估算一览表

项目

污染控制类型

控制措施

投资（万元）

废气

熔化废气
袋式除尘装置，15米排气筒排放，厂房内设置换气扇用于加强通风

5
油烟
油烟净化装置和配套烟道
1
噪声

设备噪声

选用低噪声设备、合理布局、基础减震、厂房隔音、距离衰减。

12

废水
生活污水
隔油池
2
固体废物

一般固废

暂存于一般固体废物暂存间，定期外售回收站

2
生活垃圾

生活垃圾集中收集在园区垃圾设施中，由环卫部门统一处理。

1
危险废物

在厂区内设置危险废物暂存间，危险废物集中收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理

5
合计

28



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒DA001
	颗粒物
	袋式除尘+15米排气筒
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）

	
	排气筒DA002
	油烟
	油烟净化器+楼顶排气筒
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	厂房密闭，提高收集效率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	厂房密闭，提高收集效率
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的厂区内VOCs浓度排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经隔油池处理的食堂污水和其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	设备噪声
	连续等效A声级
	基础减震，厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）

	电磁辐射
	无

	固体废物
	项目产生的废边角料、布袋除尘器收集的粉尘暂存于一般固体废物暂存间，定期回用于生产；浸润剂包装桶暂存于一般固废暂存间，厂家定期回收；沉淀池沉渣压滤处理后外售；实验室废液和废试剂瓶暂存于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾设置生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门处置，危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	根据分区防治的原则对厂区危废暂存间为重点防渗区。

	生态保护措施
	加强厂区绿化措施。

	环境风险

防范措施
	（1）建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并执行；

（2）生产车间等应按照《建筑设计防火规范》等文件的要求设置消防给水和灭火设施及火灾报警系统。生产车间、库房配备灭火器、消防栓等消防器材；

（3）在有较大危险因素的有关设施、设备上，如压力容器、变压器等处均应设置明显的安全警示标志。

（4）生产区域应加强管理，避免和及时消除各种激发能源的产生和积累，杜绝火种及违章违纪现象，进入车辆必须装阻火器。

（5）加强员工思想教育，提高员工的责任心；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理。

（6）加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

	其他环境管理要求
	排污许可管理要求根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十五、非金属矿物制品业67玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306，执行登记管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，做到持证排污。项目正式投产后需根据评价要求及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行自行监测并留档；根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）内容制定环境管理台账。

排污口规范化要求环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，结合《排污许可证管理暂行规定》的相关要求，本次评价要求项目从以下几个方面进行排污口规范化管理。项目应完成废气、废水、噪声排放源、一般固废堆放场以及危险废物贮存间的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995），固废堆场执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），对危废暂存间标志设置有如下要求：
①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。

②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。

③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。

④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。

⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求。




六、结论
	本项目符合当前国家产业政策的要求，工程选址合理，其建设过程和营运期产生的各类污染物在采取污染防治措施后可得到有效控制，外排污染物对环境影响小。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.088
	/
	0.088
	+0.088t/a

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.612t/a
	/
	0.612t/a
	+0.612t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.3276t/a
	/
	0.3276t/a
	+0.3276t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.336t/a
	/
	0.336t/a
	+0.336t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0648t/a
	/
	0.0648t/a
	+0.0648t/a

	一般工业

固体废物
	废边角料
	0
	0
	0
	800t/a
	/
	800t/a
	+800t/a

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	0
	0
	0
	17.512t/a
	/
	17.512t/a
	+17.512t/a

	
	浸润剂包装桶
	0
	0
	0
	11.5t/a
	/
	11.5t/a
	+11.5t/a

	
	实验室废液
	0
	0
	0
	0.005475t/a
	/
	0.005475t/a
	+0.005475t/a

	
	实验室废试剂瓶
	0
	0
	0
	0.009t/a
	/
	0.009t/a
	+0.009t/a

	
	沉淀池沉渣
	0
	0
	0
	6.43t/a
	/
	6.43t/a
	+6.43t/a

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2：立项文件
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附件3：土地勘界图
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附件4：国有建设用地使用权出让合同
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附件5：营业执照及法人身份证
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附件6：用地复函
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附件7：关于调整奇台县喇嘛湖梁新型工业产品加工园区总体规划的批复
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附件8：《关于奇台县喇嘛湖梁新型工业产品加工园区总体规划（2011年-2030年）环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（昌州环函﹝2023﹞42号）
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附件9—关于《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030年）局部调整环境影响报告书》的审查意见，昌州环函〔2023〕49号

[image: image27.png]B i B B 16 M A RS

SMNEF#H (2023]) 49 &

T (B e Bl Tl e X AR
(2020-2030 4F ) JaEf RIS
g4 ) R EIL

FEFVEREHEE R 2:

KETF 202349 A 13 HUNHSVUHREFT (e L%
Wik 22 Tk [ X R ALK (2020-2030 45) B 3098 2 2R3E B v 4 4
Y (UTEHR (HREH) YFES,BHAEABITREIFEETHS
ANARKE BN (RED) HITTHFE, PREFEELLT:

—. ERXE%HERAXIER

(—) BRZEHAREIINTFHL. T LR RIT L
EXA&ILF 2011 48, REGEMNGAUS LEK. 2020 4, #
‘*Fiki 7 X & B G A5t CF & Bk 23 8 T 7 & e T

BAME] (2011-2030)) #HATRHMWPEE, AXlLHPFEELN F
é%tﬂi%/@ﬂ 2T K EAAILK] (2020-2030 45)-F EHVE Y, 2%
482020 45, R H IREEE A 2020-2030 45, MLRIEEARFAL,
B RO EA AN LR A MR AR 2021 5 A 15 H,
HEEGEARBAEECR THF & 29T v E R A






[image: image28.png]ARERAMEN (FEE (2021) 34 &) fhgikr.

(=) XA AL

RRAKIE R #2020-20304F, H A #TH2020-2025%F, @
#12026-20304F, 1w E20304E UL 5.

ARANEFE LR RANLIVEREATE S VER —F
ZRF—X, AXEEEE X664, LENFE, BEFHA
BUTY 1.5km, RE 6 FHEUAA lkm, AREEHRNY
43.87km?,

KRR AL DAL T, L THAR. BE8E. Hin
HEFLNE, BEBXEMNR. 7 EMRS. BT LHEAEHT
W X,

X RER) HREER

(REHYEFEREIARAES TFOHRER L, RA T I
Y RO EEFRFEHREIT, FUT R LT o= L
FFEHE, WIET (MR BIRRAEM. RREERP AN TE
M, 6T VK EARAL, A RBIERIRARKET W,
HAT TEHEF L, 20T KR 548 % L) 6 3035 8 M,
TRTAORSE5FTAE, " T X E A AT B LR S %5
BEA RIER XK, *T (IR BN SR E R &
SHGERFP TENRGTEEA TR FEL.

= MEREARKSEEEERNER

(=) MEEX = Ergfa=biE, £6FEFALEL. T





[image: image29.png]ARERAMEN (FEE (2021) 34 &) fhgikr.

(=) XA AL

RRAKIE R #2020-20304F, H A #TH2020-2025%F, @
#12026-20304F, 1w E20304E UL 5.

ARANEFE LR RANLIVEREATE S VER —F
ZRF—X, AXEEEE X664, LENFE, BEFHA
BUTY 1.5km, RE 6 FHEUAA lkm, AREEHRNY
43.87km?,

KRR AL DAL T, L THAR. BE8E. Hin
HEFLNE, BEBXEMNR. 7 EMRS. BT LHEAEHT
W X,

X RER) HREER

(REHYEFEREIARAES TFOHRER L, RA T I
Y RO EEFRFEHREIT, FUT R LT o= L
FFEHE, WIET (MR BIRRAEM. RREERP AN TE
M, 6T VK EARAL, A RBIERIRARKET W,
HAT TEHEF L, 20T KR 548 % L) 6 3035 8 M,
TRTAORSE5FTAE, " T X E A AT B LR S %5
BEA RIER XK, *T (IR BN SR E R &
SHGERFP TENRGTEEA TR FEL.

= MEREARKSEEEERNER

(=) MEEX = Ergfa=biE, £6FEFALEL. T






[image: image30.png]B EBREL, K1E (LS EESE R (THENAE T
By FEEEFVAAITEENFE, UEHZFREEI TS
B R, Bl BE E AT A E X G ERR ER N E
R4k % K HLGAE AR L, AR TRBI R i

(=) b2 EERIARAYFEREFREEER HEEK
R RE LA L. FEE (FBEFFEERER
AW TRE NS (BT B ER o Ta b4 R HHEE
ZP.

(Z) RERRFLE B, k& RAEEIFRY T
GER, AEpEEREVEEAE, SEREKEFAE. F
K (BAK) AR FE#H4E N AREN, HEERBAHK
FAF L& Kk IE X AR UK E . EATAT.

(W) mEERFEAETERRAER. EARNRREESE
N T N Y X8 N o VRS IO
b, A Kk . AR SRR, KK
%, £ 7 SRR A |

(F) B4E (X TmEEEE. SHAERTE £ANHR
S B B LY, HLRIFRAT R R AR S TR F IR 7 R
Wy Aak A R TR B BT ER, A ERRE LK.

()2 ENL KA T LR eI, ERREEA
B k. JEAK. VOCs BB fn F A A





[image: image31.png](&) BTGB INRSEF &, KHEERNRE LN
FIAL, W RAREEEIRER, W RAE RSV IHGEE R,
FEDEZ LS BE.

m. xf (Hx) SRR ERTHER

TEERAHE. 2. SORKENRZRIE, MR (&
BUE AF R TN R E A TN B E R G IR T X
e, EAKN KB NFE. ¥ &, SRABENERIE, KEFR
PR E . 77 F IR IR L F 7 20T DL 2 L.

BEERE BN ESTRR

Vit MIER, NEARERPEESTEIETAMNERITRES
TEEQR, HrEXA#MNEITRER KD HRAT
E & E ik E BN £ SIER 20234 10 A 24 HH X






附件10：责任声明
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附件11：承诺书
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附件12：引用TSP现状检测报告
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目周边关系图
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附图3：项目平面布置图


[image: image41.emf]DA001

DA002



附图4：本项目在昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元中的位置
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附图5：功能结构及产业分区规划图

附图6：用地规划图
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附图7：监测点位示意图
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